姓名： 学号： 分数：

**第二章相关内容：**

1 请写出int类型最大值、最小值、-1和0值的十六进制表示，unsigned short类型的最大值、最小值的二进制表示。

2 请写出单精度浮点数的“非负值最小规格化数”的小数表示 和 “最小非规格化数”的二进制表示(单精度浮点数的阶码字段占用8位)。

3 写出8位浮点数（阶码采用4位，小数位采用3位）“0 0110 110”所表示的数值。

4 现有代码： int i=0xab cd ef 01;

short si=i;

请问代码执行后，变量si的数值表示为（十六进制）？

5 如果int i=0x86 23 11 32，&i=0x400320，请问地址0x400322所对应内存上的那个字节存储的数值是？

**第三章相关内容：**

1 （控制）写出下面函数Func1汇编代码对应的C程序，其中参数1为x，参数2为y：

Func1:

cmpq %rsi, %rdi

jge .L2

leaq 3(%rsi), %rdi

jmp .L3

.L2:

leaq (%rdi,%rdi,4), %rsi

addq %rsi, %rsi

.L3:

leaq (%rdi,%rsi), %rax

ret

2 （多重数组+lea指令）对于数组int B[8][5],需要将B[i][j]保存到eax中，数组起始地址保存在rdi，i保存在rsi，j保存在rdx中，请完成以下代码中的空缺

leaq ( ,%rsi, ), %rax

leaq ( , , ), %rax

movl ( , , ), %eax

3 （数组+函数+乘法的移位实现）已知int P[M][N]和int Q[N][M]，有以下函数：

int addfun( int i,int j){

return P[i][j]+Q[j][i];

}

对应有汇编代码如下，请问M和 N分别是多少？

Addfun:

movl %edi, %edx

shl $2,%edx

addl %esi,%edx

movl %esi,%eax

shll $2,%eax

addl %eax,%edi

movl Q(,%rdi,4),%eax

addl P(,%rdx,4), %eax

ret

4 （union+结构体）

union a1{

struct {int \* b1; char c1; long d1 } str1;

double data[3];

}

请问按照默认的对齐方式，上述a1.str1占用多少字节空间？ A1占用多少字节空间？

5（结构体+函数+控制）已知node 结构体定义如下

struct node{

long a;

struct node \*next;

}

请对以下init函数进行逆向分析，写出其C代码

Init:

movl $12,%eax

jmp .TestExprStat

.Loop:

addq (%rdi),%rax

movq 8(%rdi),%rdi

.TestExprStat:

testq %rdi,%rdi

jne .Loop

ret

6 （结构体）已知结构体定义如下

struct{

char a;

char \*b;

short c;

int d;

}

请问在紧凑布局和对齐布局中a/b/c/d字段的偏移量各是多少？

7 （堆栈破坏问题）函数echo定义如下：

void echo(){

char buf[8];

gets(buf);

puts(buf)；

}

对应的汇编代码如下：

echo:

subq $24,%rsp

movq %fs:40,%rax

返回地址（64位）

echo

的栈帧

%rsp

echo

的栈帧

%rsp

movq %rax,8(%rsp)

xorl %eax,%eax

movq %rsp,%rdi

call gets

movq %rsp,%rdi

call puts

movq 8(%rsp),%rax

xorq %fs:40,%rax

je .L9

call \_\_stack\_chk\_fail

addq $24,%rsp

ret

观察代码，判定该函数是否具有堆栈破坏的检测能力？如果%fs:38地址开始存放了0x00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/0a/0b/0c/0d/0e/0f。请问刚进入echo函数时，echo栈帧中%rsp+8位置存放的8字节数值是？如果此时输入按键abcdefg并回车，程序将如何执行？如果此时输入按键123456789并回车，程序能否正常返回？如果不能将执行什么处理？

8（函数参数+浮点）对于一下汇编代码，请写出对应的C函数代码（整数参数请使用a/b，浮点参数请使用c）

myfun:

movsbl %dil, %edi

imull $30, %edi, %edi

addl (%rsi), %edi

movl %edi, (%rsi)

cvtsi2ss %edi, %xmm1

addss %xmm1, %xmm0

ret

姓名： 学号： 分数：

**第二章相关内容：**

1 请写出int类型最大值、最小值、-1和0值的十六进制表示，unsigned short类型的最大值、最小值的二进制表示。

2 请写出单精度浮点数的“非负值最小规格化数”的小数表示 和 “最小非规格化数”的二进制表示(单精度浮点数的阶码字段占用8位)。

3 写出8位浮点数（阶码采用4位，小数位采用3位）“0 0110 110”所表示的数值。

4 现有代码： int i=0xab cd ef 01;

short si=i;

请问代码执行后，变量si的数值表示为（十六进制）？

5 如果int i=0x86 23 11 32，&i=0x400320，请问地址0x400322所对应内存上的那个字节存储的数值是？

**第三章相关内容：**

1 （控制）写出下面函数Func1汇编代码对应的C程序，其中参数1为x，参数2为y：

Func1:

cmpq %rsi, %rdi

jge .L2

leaq 3(%rsi), %rdi

jmp .L3

.L2:

leaq (%rdi,%rdi,4), %rsi

addq %rsi, %rsi

.L3:

leaq (%rdi,%rsi), %rax

ret

2 （多重数组+lea指令）对于数组int B[8][5],需要将B[i][j]保存到eax中，数组起始地址保存在rdi，i保存在rsi，j保存在rdx中，请完成以下代码中的空缺

leaq ( ,%rsi, ), %rax

leaq ( , , ), %rax

movl ( , , ), %eax

3 （数组+函数+乘法的移位实现）已知int P[M][N]和int Q[N][M]，有以下函数：

int addfun( int i,int j){

return P[i][j]+Q[j][i];

}

对应有汇编代码如下，请问M和 N分别是多少？

Addfun:

movl %edi, %edx

shl $2,%edx

addl %esi,%edx

movl %esi,%eax

shll $2,%eax

addl %eax,%edi

movl Q(,%rdi,4),%eax

addl P(,%rdx,4), %eax

ret

4 （union+结构体）

union a1{

struct {int \* b1; char c1; long d1 } str1;

double data[3];

}

请问按照默认的对齐方式，上述a1.str1占用多少字节空间？ A1占用多少字节空间？

5（结构体+函数+控制）已知node 结构体定义如下

struct node{

long a;

struct node \*next;

}

请对以下init函数进行逆向分析，写出其C代码

Init:

movl $12,%eax

jmp .TestExprStat

.Loop:

addq (%rdi),%rax

movq 8(%rdi),%rdi

.TestExprStat:

testq %rdi,%rdi

jne .Loop

ret

6 （结构体）已知结构体定义如下

struct{

char a;

char \*b;

short c;

int d;

}

请问在紧凑布局和对齐布局中a/b/c/d字段的偏移量各是多少？

7 （堆栈破坏问题）函数echo定义如下：

void echo(){

char buf[8];

gets(buf);

puts(buf)；

}

对应的汇编代码如下：

echo:

subq $24,%rsp

movq %fs:40,%rax

返回地址（64位）

echo

的栈帧

%rsp

echo

的栈帧

%rsp

movq %rax,8(%rsp)

xorl %eax,%eax

movq %rsp,%rdi

call gets

movq %rsp,%rdi

call puts

movq 8(%rsp),%rax

xorq %fs:40,%rax

je .L9

call \_\_stack\_chk\_fail

addq $24,%rsp

ret

观察代码，判定该函数是否具有堆栈破坏的检测能力？如果%fs:38地址开始存放了0x00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/0a/0b/0c/0d/0e/0f。请问刚进入echo函数时，echo栈帧中%rsp+8位置存放的8字节数值是？如果此时输入按键abcdefg并回车，程序将如何执行？如果此时输入按键123456789并回车，程序能否正常返回？如果不能将执行什么处理？

8（函数参数+浮点）对于一下汇编代码，请写出对应的C函数代码（整数参数请使用a/b，浮点参数请使用c）

myfun:

movsbl %dil, %edi

imull $30, %edi, %edi

addl (%rsi), %edi

movl %edi, (%rsi)

cvtsi2ss %edi, %xmm1

addss %xmm1, %xmm0

ret

姓名： 学号： 分数：

**第二章相关内容：**

1 请写出int类型最大值、最小值、-1和0值的十六进制表示，unsigned short类型的最大值、最小值的二进制表示。

2 请写出单精度浮点数的“非负值最小规格化数”的小数表示 和 “最小非规格化数”的二进制表示(单精度浮点数的阶码字段占用8位)。

3 写出8位浮点数（阶码采用4位，小数位采用3位）“0 0110 110”所表示的数值。

4 现有代码： int i=0xab cd ef 01;

short si=i;

请问代码执行后，变量si的数值表示为（十六进制）？

5 如果int i=0x86 23 11 32，&i=0x400320，请问地址0x400322所对应内存上的那个字节存储的数值是？

**第三章相关内容：**

1 （控制）写出下面函数Func1汇编代码对应的C程序，其中参数1为x，参数2为y：

Func1:

cmpq %rsi, %rdi

jge .L2

leaq 3(%rsi), %rdi

jmp .L3

.L2:

leaq (%rdi,%rdi,4), %rsi

addq %rsi, %rsi

.L3:

leaq (%rdi,%rsi), %rax

ret

2 （多重数组+lea指令）对于数组int B[8][5],需要将B[i][j]保存到eax中，数组起始地址保存在rdi，i保存在rsi，j保存在rdx中，请完成以下代码中的空缺

leaq ( ,%rsi, ), %rax

leaq ( , , ), %rax

movl ( , , ), %eax

3 （数组+函数+乘法的移位实现）已知int P[M][N]和int Q[N][M]，有以下函数：

int addfun( int i,int j){

return P[i][j]+Q[j][i];

}

对应有汇编代码如下，请问M和 N分别是多少？

Addfun:

movl %edi, %edx

shl $2,%edx

addl %esi,%edx

movl %esi,%eax

shll $2,%eax

addl %eax,%edi

movl Q(,%rdi,4),%eax

addl P(,%rdx,4), %eax

ret

4 （union+结构体）

union a1{

struct {int \* b1; char c1; long d1 } str1;

double data[3];

}

请问按照默认的对齐方式，上述a1.str1占用多少字节空间？ A1占用多少字节空间？

5（结构体+函数+控制）已知node 结构体定义如下

struct node{

long a;

struct node \*next;

}

请对以下init函数进行逆向分析，写出其C代码

Init:

movl $12,%eax

jmp .TestExprStat

.Loop:

addq (%rdi),%rax

movq 8(%rdi),%rdi

.TestExprStat:

testq %rdi,%rdi

jne .Loop

ret

6 （结构体）已知结构体定义如下

struct{

char a;

char \*b;

short c;

int d;

}

请问在紧凑布局和对齐布局中a/b/c/d字段的偏移量各是多少？

7 （堆栈破坏问题）函数echo定义如下：

void echo(){

char buf[8];

gets(buf);

puts(buf)；

}

对应的汇编代码如下：

echo:

subq $24,%rsp

movq %fs:40,%rax

返回地址（64位）

echo

的栈帧

%rsp

echo

的栈帧

%rsp

movq %rax,8(%rsp)

xorl %eax,%eax

movq %rsp,%rdi

call gets

movq %rsp,%rdi

call puts

movq 8(%rsp),%rax

xorq %fs:40,%rax

je .L9

call \_\_stack\_chk\_fail

addq $24,%rsp

ret

观察代码，判定该函数是否具有堆栈破坏的检测能力？如果%fs:38地址开始存放了0x00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/0a/0b/0c/0d/0e/0f。请问刚进入echo函数时，echo栈帧中%rsp+8位置存放的8字节数值是？如果此时输入按键abcdefg并回车，程序将如何执行？如果此时输入按键123456789并回车，程序能否正常返回？如果不能将执行什么处理？

8（函数参数+浮点）对于一下汇编代码，请写出对应的C函数代码（整数参数请使用a/b，浮点参数请使用c）

myfun:

movsbl %dil, %edi

imull $30, %edi, %edi

addl (%rsi), %edi

movl %edi, (%rsi)

cvtsi2ss %edi, %xmm1

addss %xmm1, %xmm0

ret

姓名： 学号： 分数：

**第二章相关内容：**

1 请写出int类型最大值、最小值、-1和0值的十六进制表示，unsigned short类型的最大值、最小值的二进制表示。

2 请写出单精度浮点数的“非负值最小规格化数”的小数表示 和 “最小非规格化数”的二进制表示(单精度浮点数的阶码字段占用8位)。

3 写出8位浮点数（阶码采用4位，小数位采用3位）“0 0110 110”所表示的数值。

4 现有代码： int i=0xab cd ef 01;

short si=i;

请问代码执行后，变量si的数值表示为（十六进制）？

5 如果int i=0x86 23 11 32，&i=0x400320，请问地址0x400322所对应内存上的那个字节存储的数值是？

**第三章相关内容：**

1 （控制）写出下面函数Func1汇编代码对应的C程序，其中参数1为x，参数2为y：

Func1:

cmpq %rsi, %rdi

jge .L2

leaq 3(%rsi), %rdi

jmp .L3

.L2:

leaq (%rdi,%rdi,4), %rsi

addq %rsi, %rsi

.L3:

leaq (%rdi,%rsi), %rax

ret

2 （多重数组+lea指令）对于数组int B[8][5],需要将B[i][j]保存到eax中，数组起始地址保存在rdi，i保存在rsi，j保存在rdx中，请完成以下代码中的空缺

leaq ( ,%rsi, ), %rax

leaq ( , , ), %rax

movl ( , , ), %eax

3 （数组+函数+乘法的移位实现）已知int P[M][N]和int Q[N][M]，有以下函数：

int addfun( int i,int j){

return P[i][j]+Q[j][i];

}

对应有汇编代码如下，请问M和 N分别是多少？

Addfun:

movl %edi, %edx

shl $2,%edx

addl %esi,%edx

movl %esi,%eax

shll $2,%eax

addl %eax,%edi

movl Q(,%rdi,4),%eax

addl P(,%rdx,4), %eax

ret

4 （union+结构体）

union a1{

struct {int \* b1; char c1; long d1 } str1;

double data[3];

}

请问按照默认的对齐方式，上述a1.str1占用多少字节空间？ A1占用多少字节空间？

5（结构体+函数+控制）已知node 结构体定义如下

struct node{

long a;

struct node \*next;

}

请对以下init函数进行逆向分析，写出其C代码

Init:

movl $12,%eax

jmp .TestExprStat

.Loop:

addq (%rdi),%rax

movq 8(%rdi),%rdi

.TestExprStat:

testq %rdi,%rdi

jne .Loop

ret

6 （结构体）已知结构体定义如下

struct{

char a;

char \*b;

short c;

int d;

}

请问在紧凑布局和对齐布局中a/b/c/d字段的偏移量各是多少？

7 （堆栈破坏问题）函数echo定义如下：

void echo(){

char buf[8];

gets(buf);

puts(buf)；

}

对应的汇编代码如下：

echo:

subq $24,%rsp

movq %fs:40,%rax

返回地址（64位）

echo

的栈帧

%rsp

echo

的栈帧

%rsp

movq %rax,8(%rsp)

xorl %eax,%eax

movq %rsp,%rdi

call gets

movq %rsp,%rdi

call puts

movq 8(%rsp),%rax

xorq %fs:40,%rax

je .L9

call \_\_stack\_chk\_fail

addq $24,%rsp

ret

观察代码，判定该函数是否具有堆栈破坏的检测能力？如果%fs:38地址开始存放了0x00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/0a/0b/0c/0d/0e/0f。请问刚进入echo函数时，echo栈帧中%rsp+8位置存放的8字节数值是？如果此时输入按键abcdefg并回车，程序将如何执行？如果此时输入按键123456789并回车，程序能否正常返回？如果不能将执行什么处理？

8（函数参数+浮点）对于一下汇编代码，请写出对应的C函数代码（整数参数请使用a/b，浮点参数请使用c）

myfun:

movsbl %dil, %edi

imull $30, %edi, %edi

addl (%rsi), %edi

movl %edi, (%rsi)

cvtsi2ss %edi, %xmm1

addss %xmm1, %xmm0

ret

姓名： 学号： 分数：

**第二章相关内容：**

1 请写出int类型最大值、最小值、-1和0值的十六进制表示，unsigned short类型的最大值、最小值的二进制表示。

2 请写出单精度浮点数的“非负值最小规格化数”的小数表示 和 “最小非规格化数”的二进制表示(单精度浮点数的阶码字段占用8位)。

3 写出8位浮点数（阶码采用4位，小数位采用3位）“0 0110 110”所表示的数值。

4 现有代码： int i=0xab cd ef 01;

short si=i;

请问代码执行后，变量si的数值表示为（十六进制）？

5 如果int i=0x86 23 11 32，&i=0x400320，请问地址0x400322所对应内存上的那个字节存储的数值是？

**第三章相关内容：**

1 （控制）写出下面函数Func1汇编代码对应的C程序，其中参数1为x，参数2为y：

Func1:

cmpq %rsi, %rdi

jge .L2

leaq 3(%rsi), %rdi

jmp .L3

.L2:

leaq (%rdi,%rdi,4), %rsi

addq %rsi, %rsi

.L3:

leaq (%rdi,%rsi), %rax

ret

2 （多重数组+lea指令）对于数组int B[8][5],需要将B[i][j]保存到eax中，数组起始地址保存在rdi，i保存在rsi，j保存在rdx中，请完成以下代码中的空缺

leaq ( ,%rsi, ), %rax

leaq ( , , ), %rax

movl ( , , ), %eax

3 （数组+函数+乘法的移位实现）已知int P[M][N]和int Q[N][M]，有以下函数：

int addfun( int i,int j){

return P[i][j]+Q[j][i];

}

对应有汇编代码如下，请问M和 N分别是多少？

Addfun:

movl %edi, %edx

shl $2,%edx

addl %esi,%edx

movl %esi,%eax

shll $2,%eax

addl %eax,%edi

movl Q(,%rdi,4),%eax

addl P(,%rdx,4), %eax

ret

4 （union+结构体）

union a1{

struct {int \* b1; char c1; long d1 } str1;

double data[3];

}

请问按照默认的对齐方式，上述a1.str1占用多少字节空间？ A1占用多少字节空间？

5（结构体+函数+控制）已知node 结构体定义如下

struct node{

long a;

struct node \*next;

}

请对以下init函数进行逆向分析，写出其C代码

Init:

movl $12,%eax

jmp .TestExprStat

.Loop:

addq (%rdi),%rax

movq 8(%rdi),%rdi

.TestExprStat:

testq %rdi,%rdi

jne .Loop

ret

6 （结构体）已知结构体定义如下

struct{

char a;

char \*b;

short c;

int d;

}

请问在紧凑布局和对齐布局中a/b/c/d字段的偏移量各是多少？

7 （堆栈破坏问题）函数echo定义如下：

void echo(){

char buf[8];

gets(buf);

puts(buf)；

}

对应的汇编代码如下：

echo:

subq $24,%rsp

movq %fs:40,%rax

返回地址（64位）

echo

的栈帧

%rsp

echo

的栈帧

%rsp

movq %rax,8(%rsp)

xorl %eax,%eax

movq %rsp,%rdi

call gets

movq %rsp,%rdi

call puts

movq 8(%rsp),%rax

xorq %fs:40,%rax

je .L9

call \_\_stack\_chk\_fail

addq $24,%rsp

ret

观察代码，判定该函数是否具有堆栈破坏的检测能力？如果%fs:38地址开始存放了0x00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/0a/0b/0c/0d/0e/0f。请问刚进入echo函数时，echo栈帧中%rsp+8位置存放的8字节数值是？如果此时输入按键abcdefg并回车，程序将如何执行？如果此时输入按键123456789并回车，程序能否正常返回？如果不能将执行什么处理？

8（函数参数+浮点）对于一下汇编代码，请写出对应的C函数代码（整数参数请使用a/b，浮点参数请使用c）

myfun:

movsbl %dil, %edi

imull $30, %edi, %edi

addl (%rsi), %edi

movl %edi, (%rsi)

cvtsi2ss %edi, %xmm1

addss %xmm1, %xmm0

ret

姓名： 学号： 分数：

**第二章相关内容：**

1 请写出int类型最大值、最小值、-1和0值的十六进制表示，unsigned short类型的最大值、最小值的二进制表示。

2 请写出单精度浮点数的“非负值最小规格化数”的小数表示 和 “最小非规格化数”的二进制表示(单精度浮点数的阶码字段占用8位)。

3 写出8位浮点数（阶码采用4位，小数位采用3位）“0 0110 110”所表示的数值。

4 现有代码： int i=0xab cd ef 01;

short si=i;

请问代码执行后，变量si的数值表示为（十六进制）？

5 如果int i=0x86 23 11 32，&i=0x400320，请问地址0x400322所对应内存上的那个字节存储的数值是？

**第三章相关内容：**

1 （控制）写出下面函数Func1汇编代码对应的C程序，其中参数1为x，参数2为y：

Func1:

cmpq %rsi, %rdi

jge .L2

leaq 3(%rsi), %rdi

jmp .L3

.L2:

leaq (%rdi,%rdi,4), %rsi

addq %rsi, %rsi

.L3:

leaq (%rdi,%rsi), %rax

ret

2 （多重数组+lea指令）对于数组int B[8][5],需要将B[i][j]保存到eax中，数组起始地址保存在rdi，i保存在rsi，j保存在rdx中，请完成以下代码中的空缺

leaq ( ,%rsi, ), %rax

leaq ( , , ), %rax

movl ( , , ), %eax

3 （数组+函数+乘法的移位实现）已知int P[M][N]和int Q[N][M]，有以下函数：

int addfun( int i,int j){

return P[i][j]+Q[j][i];

}

对应有汇编代码如下，请问M和 N分别是多少？

Addfun:

movl %edi, %edx

shl $2,%edx

addl %esi,%edx

movl %esi,%eax

shll $2,%eax

addl %eax,%edi

movl Q(,%rdi,4),%eax

addl P(,%rdx,4), %eax

ret

4 （union+结构体）

union a1{

struct {int \* b1; char c1; long d1 } str1;

double data[3];

}

请问按照默认的对齐方式，上述a1.str1占用多少字节空间？ A1占用多少字节空间？

5（结构体+函数+控制）已知node 结构体定义如下

struct node{

long a;

struct node \*next;

}

请对以下init函数进行逆向分析，写出其C代码

Init:

movl $12,%eax

jmp .TestExprStat

.Loop:

addq (%rdi),%rax

movq 8(%rdi),%rdi

.TestExprStat:

testq %rdi,%rdi

jne .Loop

ret

6 （结构体）已知结构体定义如下

struct{

char a;

char \*b;

short c;

int d;

}

请问在紧凑布局和对齐布局中a/b/c/d字段的偏移量各是多少？

7 （堆栈破坏问题）函数echo定义如下：

void echo(){

char buf[8];

gets(buf);

puts(buf)；

}

对应的汇编代码如下：

echo:

subq $24,%rsp

movq %fs:40,%rax

返回地址（64位）

echo

的栈帧

%rsp

echo

的栈帧

%rsp

movq %rax,8(%rsp)

xorl %eax,%eax

movq %rsp,%rdi

call gets

movq %rsp,%rdi

call puts

movq 8(%rsp),%rax

xorq %fs:40,%rax

je .L9

call \_\_stack\_chk\_fail

addq $24,%rsp

ret

观察代码，判定该函数是否具有堆栈破坏的检测能力？如果%fs:38地址开始存放了0x00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/0a/0b/0c/0d/0e/0f。请问刚进入echo函数时，echo栈帧中%rsp+8位置存放的8字节数值是？如果此时输入按键abcdefg并回车，程序将如何执行？如果此时输入按键123456789并回车，程序能否正常返回？如果不能将执行什么处理？

8（函数参数+浮点）对于一下汇编代码，请写出对应的C函数代码（整数参数请使用a/b，浮点参数请使用c）

myfun:

movsbl %dil, %edi

imull $30, %edi, %edi

addl (%rsi), %edi

movl %edi, (%rsi)

cvtsi2ss %edi, %xmm1

addss %xmm1, %xmm0

ret

姓名： 学号： 分数：

**第二章相关内容：**

1 请写出int类型最大值、最小值、-1和0值的十六进制表示，unsigned short类型的最大值、最小值的二进制表示。

2 请写出单精度浮点数的“非负值最小规格化数”的小数表示 和 “最小非规格化数”的二进制表示(单精度浮点数的阶码字段占用8位)。

3 写出8位浮点数（阶码采用4位，小数位采用3位）“0 0110 110”所表示的数值。

4 现有代码： int i=0xab cd ef 01;

short si=i;

请问代码执行后，变量si的数值表示为（十六进制）？

5 如果int i=0x86 23 11 32，&i=0x400320，请问地址0x400322所对应内存上的那个字节存储的数值是？

**第三章相关内容：**

1 （控制）写出下面函数Func1汇编代码对应的C程序，其中参数1为x，参数2为y：

Func1:

cmpq %rsi, %rdi

jge .L2

leaq 3(%rsi), %rdi

jmp .L3

.L2:

leaq (%rdi,%rdi,4), %rsi

addq %rsi, %rsi

.L3:

leaq (%rdi,%rsi), %rax

ret

2 （多重数组+lea指令）对于数组int B[8][5],需要将B[i][j]保存到eax中，数组起始地址保存在rdi，i保存在rsi，j保存在rdx中，请完成以下代码中的空缺

leaq ( ,%rsi, ), %rax

leaq ( , , ), %rax

movl ( , , ), %eax

3 （数组+函数+乘法的移位实现）已知int P[M][N]和int Q[N][M]，有以下函数：

int addfun( int i,int j){

return P[i][j]+Q[j][i];

}

对应有汇编代码如下，请问M和 N分别是多少？

Addfun:

movl %edi, %edx

shl $2,%edx

addl %esi,%edx

movl %esi,%eax

shll $2,%eax

addl %eax,%edi

movl Q(,%rdi,4),%eax

addl P(,%rdx,4), %eax

ret

4 （union+结构体）

union a1{

struct {int \* b1; char c1; long d1 } str1;

double data[3];

}

请问按照默认的对齐方式，上述a1.str1占用多少字节空间？ A1占用多少字节空间？

5（结构体+函数+控制）已知node 结构体定义如下

struct node{

long a;

struct node \*next;

}

请对以下init函数进行逆向分析，写出其C代码

Init:

movl $12,%eax

jmp .TestExprStat

.Loop:

addq (%rdi),%rax

movq 8(%rdi),%rdi

.TestExprStat:

testq %rdi,%rdi

jne .Loop

ret

6 （结构体）已知结构体定义如下

struct{

char a;

char \*b;

short c;

int d;

}

请问在紧凑布局和对齐布局中a/b/c/d字段的偏移量各是多少？

7 （堆栈破坏问题）函数echo定义如下：

void echo(){

char buf[8];

gets(buf);

puts(buf)；

}

对应的汇编代码如下：

echo:

subq $24,%rsp

movq %fs:40,%rax

返回地址（64位）

echo

的栈帧

%rsp

echo

的栈帧

%rsp

movq %rax,8(%rsp)

xorl %eax,%eax

movq %rsp,%rdi

call gets

movq %rsp,%rdi

call puts

movq 8(%rsp),%rax

xorq %fs:40,%rax

je .L9

call \_\_stack\_chk\_fail

addq $24,%rsp

ret

观察代码，判定该函数是否具有堆栈破坏的检测能力？如果%fs:38地址开始存放了0x00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/0a/0b/0c/0d/0e/0f。请问刚进入echo函数时，echo栈帧中%rsp+8位置存放的8字节数值是？如果此时输入按键abcdefg并回车，程序将如何执行？如果此时输入按键123456789并回车，程序能否正常返回？如果不能将执行什么处理？

8（函数参数+浮点）对于一下汇编代码，请写出对应的C函数代码（整数参数请使用a/b，浮点参数请使用c）

myfun:

movsbl %dil, %edi

imull $30, %edi, %edi

addl (%rsi), %edi

movl %edi, (%rsi)

cvtsi2ss %edi, %xmm1

addss %xmm1, %xmm0

ret

姓名： 学号： 分数：

**第二章相关内容：**

1 请写出int类型最大值、最小值、-1和0值的十六进制表示，unsigned short类型的最大值、最小值的二进制表示。

2 请写出单精度浮点数的“非负值最小规格化数”的小数表示 和 “最小非规格化数”的二进制表示(单精度浮点数的阶码字段占用8位)。

3 写出8位浮点数（阶码采用4位，小数位采用3位）“0 0110 110”所表示的数值。

4 现有代码： int i=0xab cd ef 01;

short si=i;

请问代码执行后，变量si的数值表示为（十六进制）？

5 如果int i=0x86 23 11 32，&i=0x400320，请问地址0x400322所对应内存上的那个字节存储的数值是？

**第三章相关内容：**

1 （控制）写出下面函数Func1汇编代码对应的C程序，其中参数1为x，参数2为y：

Func1:

cmpq %rsi, %rdi

jge .L2

leaq 3(%rsi), %rdi

jmp .L3

.L2:

leaq (%rdi,%rdi,4), %rsi

addq %rsi, %rsi

.L3:

leaq (%rdi,%rsi), %rax

ret

2 （多重数组+lea指令）对于数组int B[8][5],需要将B[i][j]保存到eax中，数组起始地址保存在rdi，i保存在rsi，j保存在rdx中，请完成以下代码中的空缺

leaq ( ,%rsi, ), %rax

leaq ( , , ), %rax

movl ( , , ), %eax

3 （数组+函数+乘法的移位实现）已知int P[M][N]和int Q[N][M]，有以下函数：

int addfun( int i,int j){

return P[i][j]+Q[j][i];

}

对应有汇编代码如下，请问M和 N分别是多少？

Addfun:

movl %edi, %edx

shl $2,%edx

addl %esi,%edx

movl %esi,%eax

shll $2,%eax

addl %eax,%edi

movl Q(,%rdi,4),%eax

addl P(,%rdx,4), %eax

ret

4 （union+结构体）

union a1{

struct {int \* b1; char c1; long d1 } str1;

double data[3];

}

请问按照默认的对齐方式，上述a1.str1占用多少字节空间？ A1占用多少字节空间？

5（结构体+函数+控制）已知node 结构体定义如下

struct node{

long a;

struct node \*next;

}

请对以下init函数进行逆向分析，写出其C代码

Init:

movl $12,%eax

jmp .TestExprStat

.Loop:

addq (%rdi),%rax

movq 8(%rdi),%rdi

.TestExprStat:

testq %rdi,%rdi

jne .Loop

ret

6 （结构体）已知结构体定义如下

struct{

char a;

char \*b;

short c;

int d;

}

请问在紧凑布局和对齐布局中a/b/c/d字段的偏移量各是多少？

7 （堆栈破坏问题）函数echo定义如下：

void echo(){

char buf[8];

gets(buf);

puts(buf)；

}

对应的汇编代码如下：

echo:

subq $24,%rsp

movq %fs:40,%rax

返回地址（64位）

echo

的栈帧

%rsp

echo

的栈帧

%rsp

movq %rax,8(%rsp)

xorl %eax,%eax

movq %rsp,%rdi

call gets

movq %rsp,%rdi

call puts

movq 8(%rsp),%rax

xorq %fs:40,%rax

je .L9

call \_\_stack\_chk\_fail

addq $24,%rsp

ret

观察代码，判定该函数是否具有堆栈破坏的检测能力？如果%fs:38地址开始存放了0x00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/0a/0b/0c/0d/0e/0f。请问刚进入echo函数时，echo栈帧中%rsp+8位置存放的8字节数值是？如果此时输入按键abcdefg并回车，程序将如何执行？如果此时输入按键123456789并回车，程序能否正常返回？如果不能将执行什么处理？

8（函数参数+浮点）对于一下汇编代码，请写出对应的C函数代码（整数参数请使用a/b，浮点参数请使用c）

myfun:

movsbl %dil, %edi

imull $30, %edi, %edi

addl (%rsi), %edi

movl %edi, (%rsi)

cvtsi2ss %edi, %xmm1

addss %xmm1, %xmm0

ret

姓名： 学号： 分数：

**第二章相关内容：**

1 请写出int类型最大值、最小值、-1和0值的十六进制表示，unsigned short类型的最大值、最小值的二进制表示。

2 请写出单精度浮点数的“非负值最小规格化数”的小数表示 和 “最小非规格化数”的二进制表示(单精度浮点数的阶码字段占用8位)。

3 写出8位浮点数（阶码采用4位，小数位采用3位）“0 0110 110”所表示的数值。

4 现有代码： int i=0xab cd ef 01;

short si=i;

请问代码执行后，变量si的数值表示为（十六进制）？

5 如果int i=0x86 23 11 32，&i=0x400320，请问地址0x400322所对应内存上的那个字节存储的数值是？

**第三章相关内容：**

1 （控制）写出下面函数Func1汇编代码对应的C程序，其中参数1为x，参数2为y：

Func1:

cmpq %rsi, %rdi

jge .L2

leaq 3(%rsi), %rdi

jmp .L3

.L2:

leaq (%rdi,%rdi,4), %rsi

addq %rsi, %rsi

.L3:

leaq (%rdi,%rsi), %rax

ret

2 （多重数组+lea指令）对于数组int B[8][5],需要将B[i][j]保存到eax中，数组起始地址保存在rdi，i保存在rsi，j保存在rdx中，请完成以下代码中的空缺

leaq ( ,%rsi, ), %rax

leaq ( , , ), %rax

movl ( , , ), %eax

3 （数组+函数+乘法的移位实现）已知int P[M][N]和int Q[N][M]，有以下函数：

int addfun( int i,int j){

return P[i][j]+Q[j][i];

}

对应有汇编代码如下，请问M和 N分别是多少？

Addfun:

movl %edi, %edx

shl $2,%edx

addl %esi,%edx

movl %esi,%eax

shll $2,%eax

addl %eax,%edi

movl Q(,%rdi,4),%eax

addl P(,%rdx,4), %eax

ret

4 （union+结构体）

union a1{

struct {int \* b1; char c1; long d1 } str1;

double data[3];

}

请问按照默认的对齐方式，上述a1.str1占用多少字节空间？ A1占用多少字节空间？

5（结构体+函数+控制）已知node 结构体定义如下

struct node{

long a;

struct node \*next;

}

请对以下init函数进行逆向分析，写出其C代码

Init:

movl $12,%eax

jmp .TestExprStat

.Loop:

addq (%rdi),%rax

movq 8(%rdi),%rdi

.TestExprStat:

testq %rdi,%rdi

jne .Loop

ret

6 （结构体）已知结构体定义如下

struct{

char a;

char \*b;

short c;

int d;

}

请问在紧凑布局和对齐布局中a/b/c/d字段的偏移量各是多少？

7 （堆栈破坏问题）函数echo定义如下：

void echo(){

char buf[8];

gets(buf);

puts(buf)；

}

对应的汇编代码如下：

echo:

subq $24,%rsp

movq %fs:40,%rax

返回地址（64位）

echo

的栈帧

%rsp

echo

的栈帧

%rsp

movq %rax,8(%rsp)

xorl %eax,%eax

movq %rsp,%rdi

call gets

movq %rsp,%rdi

call puts

movq 8(%rsp),%rax

xorq %fs:40,%rax

je .L9

call \_\_stack\_chk\_fail

addq $24,%rsp

ret

观察代码，判定该函数是否具有堆栈破坏的检测能力？如果%fs:38地址开始存放了0x00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/0a/0b/0c/0d/0e/0f。请问刚进入echo函数时，echo栈帧中%rsp+8位置存放的8字节数值是？如果此时输入按键abcdefg并回车，程序将如何执行？如果此时输入按键123456789并回车，程序能否正常返回？如果不能将执行什么处理？

8（函数参数+浮点）对于一下汇编代码，请写出对应的C函数代码（整数参数请使用a/b，浮点参数请使用c）

myfun:

movsbl %dil, %edi

imull $30, %edi, %edi

addl (%rsi), %edi

movl %edi, (%rsi)

cvtsi2ss %edi, %xmm1

addss %xmm1, %xmm0

ret

姓名： 学号： 分数：

**第二章相关内容：**

1 请写出int类型最大值、最小值、-1和0值的十六进制表示，unsigned short类型的最大值、最小值的二进制表示。

2 请写出单精度浮点数的“非负值最小规格化数”的小数表示 和 “最小非规格化数”的二进制表示(单精度浮点数的阶码字段占用8位)。

3 写出8位浮点数（阶码采用4位，小数位采用3位）“0 0110 110”所表示的数值。

4 现有代码： int i=0xab cd ef 01;

short si=i;

请问代码执行后，变量si的数值表示为（十六进制）？

5 如果int i=0x86 23 11 32，&i=0x400320，请问地址0x400322所对应内存上的那个字节存储的数值是？

**第三章相关内容：**

1 （控制）写出下面函数Func1汇编代码对应的C程序，其中参数1为x，参数2为y：

Func1:

cmpq %rsi, %rdi

jge .L2

leaq 3(%rsi), %rdi

jmp .L3

.L2:

leaq (%rdi,%rdi,4), %rsi

addq %rsi, %rsi

.L3:

leaq (%rdi,%rsi), %rax

ret

2 （多重数组+lea指令）对于数组int B[8][5],需要将B[i][j]保存到eax中，数组起始地址保存在rdi，i保存在rsi，j保存在rdx中，请完成以下代码中的空缺

leaq ( ,%rsi, ), %rax

leaq ( , , ), %rax

movl ( , , ), %eax

3 （数组+函数+乘法的移位实现）已知int P[M][N]和int Q[N][M]，有以下函数：

int addfun( int i,int j){

return P[i][j]+Q[j][i];

}

对应有汇编代码如下，请问M和 N分别是多少？

Addfun:

movl %edi, %edx

shl $2,%edx

addl %esi,%edx

movl %esi,%eax

shll $2,%eax

addl %eax,%edi

movl Q(,%rdi,4),%eax

addl P(,%rdx,4), %eax

ret

4 （union+结构体）

union a1{

struct {int \* b1; char c1; long d1 } str1;

double data[3];

}

请问按照默认的对齐方式，上述a1.str1占用多少字节空间？ A1占用多少字节空间？

5（结构体+函数+控制）已知node 结构体定义如下

struct node{

long a;

struct node \*next;

}

请对以下init函数进行逆向分析，写出其C代码

Init:

movl $12,%eax

jmp .TestExprStat

.Loop:

addq (%rdi),%rax

movq 8(%rdi),%rdi

.TestExprStat:

testq %rdi,%rdi

jne .Loop

ret

6 （结构体）已知结构体定义如下

struct{

char a;

char \*b;

short c;

int d;

}

请问在紧凑布局和对齐布局中a/b/c/d字段的偏移量各是多少？

7 （堆栈破坏问题）函数echo定义如下：

void echo(){

char buf[8];

gets(buf);

puts(buf)；

}

对应的汇编代码如下：

echo:

subq $24,%rsp

movq %fs:40,%rax

返回地址（64位）

echo

的栈帧

%rsp

echo

的栈帧

%rsp

movq %rax,8(%rsp)

xorl %eax,%eax

movq %rsp,%rdi

call gets

movq %rsp,%rdi

call puts

movq 8(%rsp),%rax

xorq %fs:40,%rax

je .L9

call \_\_stack\_chk\_fail

addq $24,%rsp

ret

观察代码，判定该函数是否具有堆栈破坏的检测能力？如果%fs:38地址开始存放了0x00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/0a/0b/0c/0d/0e/0f。请问刚进入echo函数时，echo栈帧中%rsp+8位置存放的8字节数值是？如果此时输入按键abcdefg并回车，程序将如何执行？如果此时输入按键123456789并回车，程序能否正常返回？如果不能将执行什么处理？

8（函数参数+浮点）对于一下汇编代码，请写出对应的C函数代码（整数参数请使用a/b，浮点参数请使用c）

myfun:

movsbl %dil, %edi

imull $30, %edi, %edi

addl (%rsi), %edi

movl %edi, (%rsi)

cvtsi2ss %edi, %xmm1

addss %xmm1, %xmm0

ret

姓名： 学号： 分数：

**第二章相关内容：**

1 请写出int类型最大值、最小值、-1和0值的十六进制表示，unsigned short类型的最大值、最小值的二进制表示。

2 请写出单精度浮点数的“非负值最小规格化数”的小数表示 和 “最小非规格化数”的二进制表示(单精度浮点数的阶码字段占用8位)。

3 写出8位浮点数（阶码采用4位，小数位采用3位）“0 0110 110”所表示的数值。

4 现有代码： int i=0xab cd ef 01;

short si=i;

请问代码执行后，变量si的数值表示为（十六进制）？

5 如果int i=0x86 23 11 32，&i=0x400320，请问地址0x400322所对应内存上的那个字节存储的数值是？

**第三章相关内容：**

1 （控制）写出下面函数Func1汇编代码对应的C程序，其中参数1为x，参数2为y：

Func1:

cmpq %rsi, %rdi

jge .L2

leaq 3(%rsi), %rdi

jmp .L3

.L2:

leaq (%rdi,%rdi,4), %rsi

addq %rsi, %rsi

.L3:

leaq (%rdi,%rsi), %rax

ret

2 （多重数组+lea指令）对于数组int B[8][5],需要将B[i][j]保存到eax中，数组起始地址保存在rdi，i保存在rsi，j保存在rdx中，请完成以下代码中的空缺

leaq ( ,%rsi, ), %rax

leaq ( , , ), %rax

movl ( , , ), %eax

3 （数组+函数+乘法的移位实现）已知int P[M][N]和int Q[N][M]，有以下函数：

int addfun( int i,int j){

return P[i][j]+Q[j][i];

}

对应有汇编代码如下，请问M和 N分别是多少？

Addfun:

movl %edi, %edx

shl $2,%edx

addl %esi,%edx

movl %esi,%eax

shll $2,%eax

addl %eax,%edi

movl Q(,%rdi,4),%eax

addl P(,%rdx,4), %eax

ret

4 （union+结构体）

union a1{

struct {int \* b1; char c1; long d1 } str1;

double data[3];

}

请问按照默认的对齐方式，上述a1.str1占用多少字节空间？ A1占用多少字节空间？

5（结构体+函数+控制）已知node 结构体定义如下

struct node{

long a;

struct node \*next;

}

请对以下init函数进行逆向分析，写出其C代码

Init:

movl $12,%eax

jmp .TestExprStat

.Loop:

addq (%rdi),%rax

movq 8(%rdi),%rdi

.TestExprStat:

testq %rdi,%rdi

jne .Loop

ret

6 （结构体）已知结构体定义如下

struct{

char a;

char \*b;

short c;

int d;

}

请问在紧凑布局和对齐布局中a/b/c/d字段的偏移量各是多少？

7 （堆栈破坏问题）函数echo定义如下：

void echo(){

char buf[8];

gets(buf);

puts(buf)；

}

对应的汇编代码如下：

echo:

subq $24,%rsp

movq %fs:40,%rax

返回地址（64位）

echo

的栈帧

%rsp

echo

的栈帧

%rsp

movq %rax,8(%rsp)

xorl %eax,%eax

movq %rsp,%rdi

call gets

movq %rsp,%rdi

call puts

movq 8(%rsp),%rax

xorq %fs:40,%rax

je .L9

call \_\_stack\_chk\_fail

addq $24,%rsp

ret

观察代码，判定该函数是否具有堆栈破坏的检测能力？如果%fs:38地址开始存放了0x00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/0a/0b/0c/0d/0e/0f。请问刚进入echo函数时，echo栈帧中%rsp+8位置存放的8字节数值是？如果此时输入按键abcdefg并回车，程序将如何执行？如果此时输入按键123456789并回车，程序能否正常返回？如果不能将执行什么处理？

8（函数参数+浮点）对于一下汇编代码，请写出对应的C函数代码（整数参数请使用a/b，浮点参数请使用c）

myfun:

movsbl %dil, %edi

imull $30, %edi, %edi

addl (%rsi), %edi

movl %edi, (%rsi)

cvtsi2ss %edi, %xmm1

addss %xmm1, %xmm0

ret

姓名： 学号： 分数：

**第二章相关内容：**

1 请写出int类型最大值、最小值、-1和0值的十六进制表示，unsigned short类型的最大值、最小值的二进制表示。

2 请写出单精度浮点数的“非负值最小规格化数”的小数表示 和 “最小非规格化数”的二进制表示(单精度浮点数的阶码字段占用8位)。

3 写出8位浮点数（阶码采用4位，小数位采用3位）“0 0110 110”所表示的数值。

4 现有代码： int i=0xab cd ef 01;

short si=i;

请问代码执行后，变量si的数值表示为（十六进制）？

5 如果int i=0x86 23 11 32，&i=0x400320，请问地址0x400322所对应内存上的那个字节存储的数值是？

**第三章相关内容：**

1 （控制）写出下面函数Func1汇编代码对应的C程序，其中参数1为x，参数2为y：

Func1:

cmpq %rsi, %rdi

jge .L2

leaq 3(%rsi), %rdi

jmp .L3

.L2:

leaq (%rdi,%rdi,4), %rsi

addq %rsi, %rsi

.L3:

leaq (%rdi,%rsi), %rax

ret

2 （多重数组+lea指令）对于数组int B[8][5],需要将B[i][j]保存到eax中，数组起始地址保存在rdi，i保存在rsi，j保存在rdx中，请完成以下代码中的空缺

leaq ( ,%rsi, ), %rax

leaq ( , , ), %rax

movl ( , , ), %eax

3 （数组+函数+乘法的移位实现）已知int P[M][N]和int Q[N][M]，有以下函数：

int addfun( int i,int j){

return P[i][j]+Q[j][i];

}

对应有汇编代码如下，请问M和 N分别是多少？

Addfun:

movl %edi, %edx

shl $2,%edx

addl %esi,%edx

movl %esi,%eax

shll $2,%eax

addl %eax,%edi

movl Q(,%rdi,4),%eax

addl P(,%rdx,4), %eax

ret

4 （union+结构体）

union a1{

struct {int \* b1; char c1; long d1 } str1;

double data[3];

}

请问按照默认的对齐方式，上述a1.str1占用多少字节空间？ A1占用多少字节空间？

5（结构体+函数+控制）已知node 结构体定义如下

struct node{

long a;

struct node \*next;

}

请对以下init函数进行逆向分析，写出其C代码

Init:

movl $12,%eax

jmp .TestExprStat

.Loop:

addq (%rdi),%rax

movq 8(%rdi),%rdi

.TestExprStat:

testq %rdi,%rdi

jne .Loop

ret

6 （结构体）已知结构体定义如下

struct{

char a;

char \*b;

short c;

int d;

}

请问在紧凑布局和对齐布局中a/b/c/d字段的偏移量各是多少？

7 （堆栈破坏问题）函数echo定义如下：

void echo(){

char buf[8];

gets(buf);

puts(buf)；

}

对应的汇编代码如下：

echo:

subq $24,%rsp

movq %fs:40,%rax

返回地址（64位）

echo

的栈帧

%rsp

echo

的栈帧

%rsp

movq %rax,8(%rsp)

xorl %eax,%eax

movq %rsp,%rdi

call gets

movq %rsp,%rdi

call puts

movq 8(%rsp),%rax

xorq %fs:40,%rax

je .L9

call \_\_stack\_chk\_fail

addq $24,%rsp

ret

观察代码，判定该函数是否具有堆栈破坏的检测能力？如果%fs:38地址开始存放了0x00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/0a/0b/0c/0d/0e/0f。请问刚进入echo函数时，echo栈帧中%rsp+8位置存放的8字节数值是？如果此时输入按键abcdefg并回车，程序将如何执行？如果此时输入按键123456789并回车，程序能否正常返回？如果不能将执行什么处理？

8（函数参数+浮点）对于一下汇编代码，请写出对应的C函数代码（整数参数请使用a/b，浮点参数请使用c）

myfun:

movsbl %dil, %edi

imull $30, %edi, %edi

addl (%rsi), %edi

movl %edi, (%rsi)

cvtsi2ss %edi, %xmm1

addss %xmm1, %xmm0

ret

姓名： 学号： 分数：

**第二章相关内容：**

1 请写出int类型最大值、最小值、-1和0值的十六进制表示，unsigned short类型的最大值、最小值的二进制表示。

2 请写出单精度浮点数的“非负值最小规格化数”的小数表示 和 “最小非规格化数”的二进制表示(单精度浮点数的阶码字段占用8位)。

3 写出8位浮点数（阶码采用4位，小数位采用3位）“0 0110 110”所表示的数值。

4 现有代码： int i=0xab cd ef 01;

short si=i;

请问代码执行后，变量si的数值表示为（十六进制）？

5 如果int i=0x86 23 11 32，&i=0x400320，请问地址0x400322所对应内存上的那个字节存储的数值是？

**第三章相关内容：**

1 （控制）写出下面函数Func1汇编代码对应的C程序，其中参数1为x，参数2为y：

Func1:

cmpq %rsi, %rdi

jge .L2

leaq 3(%rsi), %rdi

jmp .L3

.L2:

leaq (%rdi,%rdi,4), %rsi

addq %rsi, %rsi

.L3:

leaq (%rdi,%rsi), %rax

ret

2 （多重数组+lea指令）对于数组int B[8][5],需要将B[i][j]保存到eax中，数组起始地址保存在rdi，i保存在rsi，j保存在rdx中，请完成以下代码中的空缺

leaq ( ,%rsi, ), %rax

leaq ( , , ), %rax

movl ( , , ), %eax

3 （数组+函数+乘法的移位实现）已知int P[M][N]和int Q[N][M]，有以下函数：

int addfun( int i,int j){

return P[i][j]+Q[j][i];

}

对应有汇编代码如下，请问M和 N分别是多少？

Addfun:

movl %edi, %edx

shl $2,%edx

addl %esi,%edx

movl %esi,%eax

shll $2,%eax

addl %eax,%edi

movl Q(,%rdi,4),%eax

addl P(,%rdx,4), %eax

ret

4 （union+结构体）

union a1{

struct {int \* b1; char c1; long d1 } str1;

double data[3];

}

请问按照默认的对齐方式，上述a1.str1占用多少字节空间？ A1占用多少字节空间？

5（结构体+函数+控制）已知node 结构体定义如下

struct node{

long a;

struct node \*next;

}

请对以下init函数进行逆向分析，写出其C代码

Init:

movl $12,%eax

jmp .TestExprStat

.Loop:

addq (%rdi),%rax

movq 8(%rdi),%rdi

.TestExprStat:

testq %rdi,%rdi

jne .Loop

ret

6 （结构体）已知结构体定义如下

struct{

char a;

char \*b;

short c;

int d;

}

请问在紧凑布局和对齐布局中a/b/c/d字段的偏移量各是多少？

7 （堆栈破坏问题）函数echo定义如下：

void echo(){

char buf[8];

gets(buf);

puts(buf)；

}

对应的汇编代码如下：

echo:

subq $24,%rsp

movq %fs:40,%rax

返回地址（64位）

echo

的栈帧

%rsp

echo

的栈帧

%rsp

movq %rax,8(%rsp)

xorl %eax,%eax

movq %rsp,%rdi

call gets

movq %rsp,%rdi

call puts

movq 8(%rsp),%rax

xorq %fs:40,%rax

je .L9

call \_\_stack\_chk\_fail

addq $24,%rsp

ret

观察代码，判定该函数是否具有堆栈破坏的检测能力？如果%fs:38地址开始存放了0x00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/0a/0b/0c/0d/0e/0f。请问刚进入echo函数时，echo栈帧中%rsp+8位置存放的8字节数值是？如果此时输入按键abcdefg并回车，程序将如何执行？如果此时输入按键123456789并回车，程序能否正常返回？如果不能将执行什么处理？

8（函数参数+浮点）对于一下汇编代码，请写出对应的C函数代码（整数参数请使用a/b，浮点参数请使用c）

myfun:

movsbl %dil, %edi

imull $30, %edi, %edi

addl (%rsi), %edi

movl %edi, (%rsi)

cvtsi2ss %edi, %xmm1

addss %xmm1, %xmm0

ret

姓名： 学号： 分数：

**第二章相关内容：**

1 请写出int类型最大值、最小值、-1和0值的十六进制表示，unsigned short类型的最大值、最小值的二进制表示。

2 请写出单精度浮点数的“非负值最小规格化数”的小数表示 和 “最小非规格化数”的二进制表示(单精度浮点数的阶码字段占用8位)。

3 写出8位浮点数（阶码采用4位，小数位采用3位）“0 0110 110”所表示的数值。

4 现有代码： int i=0xab cd ef 01;

short si=i;

请问代码执行后，变量si的数值表示为（十六进制）？

5 如果int i=0x86 23 11 32，&i=0x400320，请问地址0x400322所对应内存上的那个字节存储的数值是？

**第三章相关内容：**

1 （控制）写出下面函数Func1汇编代码对应的C程序，其中参数1为x，参数2为y：

Func1:

cmpq %rsi, %rdi

jge .L2

leaq 3(%rsi), %rdi

jmp .L3

.L2:

leaq (%rdi,%rdi,4), %rsi

addq %rsi, %rsi

.L3:

leaq (%rdi,%rsi), %rax

ret

2 （多重数组+lea指令）对于数组int B[8][5],需要将B[i][j]保存到eax中，数组起始地址保存在rdi，i保存在rsi，j保存在rdx中，请完成以下代码中的空缺

leaq ( ,%rsi, ), %rax

leaq ( , , ), %rax

movl ( , , ), %eax

3 （数组+函数+乘法的移位实现）已知int P[M][N]和int Q[N][M]，有以下函数：

int addfun( int i,int j){

return P[i][j]+Q[j][i];

}

对应有汇编代码如下，请问M和 N分别是多少？

Addfun:

movl %edi, %edx

shl $2,%edx

addl %esi,%edx

movl %esi,%eax

shll $2,%eax

addl %eax,%edi

movl Q(,%rdi,4),%eax

addl P(,%rdx,4), %eax

ret

4 （union+结构体）

union a1{

struct {int \* b1; char c1; long d1 } str1;

double data[3];

}

请问按照默认的对齐方式，上述a1.str1占用多少字节空间？ A1占用多少字节空间？

5（结构体+函数+控制）已知node 结构体定义如下

struct node{

long a;

struct node \*next;

}

请对以下init函数进行逆向分析，写出其C代码

Init:

movl $12,%eax

jmp .TestExprStat

.Loop:

addq (%rdi),%rax

movq 8(%rdi),%rdi

.TestExprStat:

testq %rdi,%rdi

jne .Loop

ret

6 （结构体）已知结构体定义如下

struct{

char a;

char \*b;

short c;

int d;

}

请问在紧凑布局和对齐布局中a/b/c/d字段的偏移量各是多少？

7 （堆栈破坏问题）函数echo定义如下：

void echo(){

char buf[8];

gets(buf);

puts(buf)；

}

对应的汇编代码如下：

echo:

subq $24,%rsp

movq %fs:40,%rax

返回地址（64位）

echo

的栈帧

%rsp

echo

的栈帧

%rsp

movq %rax,8(%rsp)

xorl %eax,%eax

movq %rsp,%rdi

call gets

movq %rsp,%rdi

call puts

movq 8(%rsp),%rax

xorq %fs:40,%rax

je .L9

call \_\_stack\_chk\_fail

addq $24,%rsp

ret

观察代码，判定该函数是否具有堆栈破坏的检测能力？如果%fs:38地址开始存放了0x00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/0a/0b/0c/0d/0e/0f。请问刚进入echo函数时，echo栈帧中%rsp+8位置存放的8字节数值是？如果此时输入按键abcdefg并回车，程序将如何执行？如果此时输入按键123456789并回车，程序能否正常返回？如果不能将执行什么处理？

8（函数参数+浮点）对于一下汇编代码，请写出对应的C函数代码（整数参数请使用a/b，浮点参数请使用c）

myfun:

movsbl %dil, %edi

imull $30, %edi, %edi

addl (%rsi), %edi

movl %edi, (%rsi)

cvtsi2ss %edi, %xmm1

addss %xmm1, %xmm0

ret

姓名： 学号： 分数：

**第二章相关内容：**

1 请写出int类型最大值、最小值、-1和0值的十六进制表示，unsigned short类型的最大值、最小值的二进制表示。

2 请写出单精度浮点数的“非负值最小规格化数”的小数表示 和 “最小非规格化数”的二进制表示(单精度浮点数的阶码字段占用8位)。

3 写出8位浮点数（阶码采用4位，小数位采用3位）“0 0110 110”所表示的数值。

4 现有代码： int i=0xab cd ef 01;

short si=i;

请问代码执行后，变量si的数值表示为（十六进制）？

5 如果int i=0x86 23 11 32，&i=0x400320，请问地址0x400322所对应内存上的那个字节存储的数值是？

**第三章相关内容：**

1 （控制）写出下面函数Func1汇编代码对应的C程序，其中参数1为x，参数2为y：

Func1:

cmpq %rsi, %rdi

jge .L2

leaq 3(%rsi), %rdi

jmp .L3

.L2:

leaq (%rdi,%rdi,4), %rsi

addq %rsi, %rsi

.L3:

leaq (%rdi,%rsi), %rax

ret

2 （多重数组+lea指令）对于数组int B[8][5],需要将B[i][j]保存到eax中，数组起始地址保存在rdi，i保存在rsi，j保存在rdx中，请完成以下代码中的空缺

leaq ( ,%rsi, ), %rax

leaq ( , , ), %rax

movl ( , , ), %eax

3 （数组+函数+乘法的移位实现）已知int P[M][N]和int Q[N][M]，有以下函数：

int addfun( int i,int j){

return P[i][j]+Q[j][i];

}

对应有汇编代码如下，请问M和 N分别是多少？

Addfun:

movl %edi, %edx

shl $2,%edx

addl %esi,%edx

movl %esi,%eax

shll $2,%eax

addl %eax,%edi

movl Q(,%rdi,4),%eax

addl P(,%rdx,4), %eax

ret

4 （union+结构体）

union a1{

struct {int \* b1; char c1; long d1 } str1;

double data[3];

}

请问按照默认的对齐方式，上述a1.str1占用多少字节空间？ A1占用多少字节空间？

5（结构体+函数+控制）已知node 结构体定义如下

struct node{

long a;

struct node \*next;

}

请对以下init函数进行逆向分析，写出其C代码

Init:

movl $12,%eax

jmp .TestExprStat

.Loop:

addq (%rdi),%rax

movq 8(%rdi),%rdi

.TestExprStat:

testq %rdi,%rdi

jne .Loop

ret

6 （结构体）已知结构体定义如下

struct{

char a;

char \*b;

short c;

int d;

}

请问在紧凑布局和对齐布局中a/b/c/d字段的偏移量各是多少？

7 （堆栈破坏问题）函数echo定义如下：

void echo(){

char buf[8];

gets(buf);

puts(buf)；

}

对应的汇编代码如下：

echo:

subq $24,%rsp

movq %fs:40,%rax

返回地址（64位）

echo

的栈帧

%rsp

echo

的栈帧

%rsp

movq %rax,8(%rsp)

xorl %eax,%eax

movq %rsp,%rdi

call gets

movq %rsp,%rdi

call puts

movq 8(%rsp),%rax

xorq %fs:40,%rax

je .L9

call \_\_stack\_chk\_fail

addq $24,%rsp

ret

观察代码，判定该函数是否具有堆栈破坏的检测能力？如果%fs:38地址开始存放了0x00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/0a/0b/0c/0d/0e/0f。请问刚进入echo函数时，echo栈帧中%rsp+8位置存放的8字节数值是？如果此时输入按键abcdefg并回车，程序将如何执行？如果此时输入按键123456789并回车，程序能否正常返回？如果不能将执行什么处理？

8（函数参数+浮点）对于一下汇编代码，请写出对应的C函数代码（整数参数请使用a/b，浮点参数请使用c）

myfun:

movsbl %dil, %edi

imull $30, %edi, %edi

addl (%rsi), %edi

movl %edi, (%rsi)

cvtsi2ss %edi, %xmm1

addss %xmm1, %xmm0

ret

姓名： 学号： 分数：

**第二章相关内容：**

1 请写出int类型最大值、最小值、-1和0值的十六进制表示，unsigned short类型的最大值、最小值的二进制表示。

2 请写出单精度浮点数的“非负值最小规格化数”的小数表示 和 “最小非规格化数”的二进制表示(单精度浮点数的阶码字段占用8位)。

3 写出8位浮点数（阶码采用4位，小数位采用3位）“0 0110 110”所表示的数值。

4 现有代码： int i=0xab cd ef 01;

short si=i;

请问代码执行后，变量si的数值表示为（十六进制）？

5 如果int i=0x86 23 11 32，&i=0x400320，请问地址0x400322所对应内存上的那个字节存储的数值是？

**第三章相关内容：**

1 （控制）写出下面函数Func1汇编代码对应的C程序，其中参数1为x，参数2为y：

Func1:

cmpq %rsi, %rdi

jge .L2

leaq 3(%rsi), %rdi

jmp .L3

.L2:

leaq (%rdi,%rdi,4), %rsi

addq %rsi, %rsi

.L3:

leaq (%rdi,%rsi), %rax

ret

2 （多重数组+lea指令）对于数组int B[8][5],需要将B[i][j]保存到eax中，数组起始地址保存在rdi，i保存在rsi，j保存在rdx中，请完成以下代码中的空缺

leaq ( ,%rsi, ), %rax

leaq ( , , ), %rax

movl ( , , ), %eax

3 （数组+函数+乘法的移位实现）已知int P[M][N]和int Q[N][M]，有以下函数：

int addfun( int i,int j){

return P[i][j]+Q[j][i];

}

对应有汇编代码如下，请问M和 N分别是多少？

Addfun:

movl %edi, %edx

shl $2,%edx

addl %esi,%edx

movl %esi,%eax

shll $2,%eax

addl %eax,%edi

movl Q(,%rdi,4),%eax

addl P(,%rdx,4), %eax

ret

4 （union+结构体）

union a1{

struct {int \* b1; char c1; long d1 } str1;

double data[3];

}

请问按照默认的对齐方式，上述a1.str1占用多少字节空间？ A1占用多少字节空间？

5（结构体+函数+控制）已知node 结构体定义如下

struct node{

long a;

struct node \*next;

}

请对以下init函数进行逆向分析，写出其C代码

Init:

movl $12,%eax

jmp .TestExprStat

.Loop:

addq (%rdi),%rax

movq 8(%rdi),%rdi

.TestExprStat:

testq %rdi,%rdi

jne .Loop

ret

6 （结构体）已知结构体定义如下

struct{

char a;

char \*b;

short c;

int d;

}

请问在紧凑布局和对齐布局中a/b/c/d字段的偏移量各是多少？

7 （堆栈破坏问题）函数echo定义如下：

void echo(){

char buf[8];

gets(buf);

puts(buf)；

}

对应的汇编代码如下：

echo:

subq $24,%rsp

movq %fs:40,%rax

返回地址（64位）

echo

的栈帧

%rsp

echo

的栈帧

%rsp

movq %rax,8(%rsp)

xorl %eax,%eax

movq %rsp,%rdi

call gets

movq %rsp,%rdi

call puts

movq 8(%rsp),%rax

xorq %fs:40,%rax

je .L9

call \_\_stack\_chk\_fail

addq $24,%rsp

ret

观察代码，判定该函数是否具有堆栈破坏的检测能力？如果%fs:38地址开始存放了0x00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/0a/0b/0c/0d/0e/0f。请问刚进入echo函数时，echo栈帧中%rsp+8位置存放的8字节数值是？如果此时输入按键abcdefg并回车，程序将如何执行？如果此时输入按键123456789并回车，程序能否正常返回？如果不能将执行什么处理？

8（函数参数+浮点）对于一下汇编代码，请写出对应的C函数代码（整数参数请使用a/b，浮点参数请使用c）

myfun:

movsbl %dil, %edi

imull $30, %edi, %edi

addl (%rsi), %edi

movl %edi, (%rsi)

cvtsi2ss %edi, %xmm1

addss %xmm1, %xmm0

ret

姓名： 学号： 分数：

**第二章相关内容：**

1 请写出int类型最大值、最小值、-1和0值的十六进制表示，unsigned short类型的最大值、最小值的二进制表示。

2 请写出单精度浮点数的“非负值最小规格化数”的小数表示 和 “最小非规格化数”的二进制表示(单精度浮点数的阶码字段占用8位)。

3 写出8位浮点数（阶码采用4位，小数位采用3位）“0 0110 110”所表示的数值。

4 现有代码： int i=0xab cd ef 01;

short si=i;

请问代码执行后，变量si的数值表示为（十六进制）？

5 如果int i=0x86 23 11 32，&i=0x400320，请问地址0x400322所对应内存上的那个字节存储的数值是？

**第三章相关内容：**

1 （控制）写出下面函数Func1汇编代码对应的C程序，其中参数1为x，参数2为y：

Func1:

cmpq %rsi, %rdi

jge .L2

leaq 3(%rsi), %rdi

jmp .L3

.L2:

leaq (%rdi,%rdi,4), %rsi

addq %rsi, %rsi

.L3:

leaq (%rdi,%rsi), %rax

ret

2 （多重数组+lea指令）对于数组int B[8][5],需要将B[i][j]保存到eax中，数组起始地址保存在rdi，i保存在rsi，j保存在rdx中，请完成以下代码中的空缺

leaq ( ,%rsi, ), %rax

leaq ( , , ), %rax

movl ( , , ), %eax

3 （数组+函数+乘法的移位实现）已知int P[M][N]和int Q[N][M]，有以下函数：

int addfun( int i,int j){

return P[i][j]+Q[j][i];

}

对应有汇编代码如下，请问M和 N分别是多少？

Addfun:

movl %edi, %edx

shl $2,%edx

addl %esi,%edx

movl %esi,%eax

shll $2,%eax

addl %eax,%edi

movl Q(,%rdi,4),%eax

addl P(,%rdx,4), %eax

ret

4 （union+结构体）

union a1{

struct {int \* b1; char c1; long d1 } str1;

double data[3];

}

请问按照默认的对齐方式，上述a1.str1占用多少字节空间？ A1占用多少字节空间？

5（结构体+函数+控制）已知node 结构体定义如下

struct node{

long a;

struct node \*next;

}

请对以下init函数进行逆向分析，写出其C代码

Init:

movl $12,%eax

jmp .TestExprStat

.Loop:

addq (%rdi),%rax

movq 8(%rdi),%rdi

.TestExprStat:

testq %rdi,%rdi

jne .Loop

ret

6 （结构体）已知结构体定义如下

struct{

char a;

char \*b;

short c;

int d;

}

请问在紧凑布局和对齐布局中a/b/c/d字段的偏移量各是多少？

7 （堆栈破坏问题）函数echo定义如下：

void echo(){

char buf[8];

gets(buf);

puts(buf)；

}

对应的汇编代码如下：

echo:

subq $24,%rsp

movq %fs:40,%rax

返回地址（64位）

echo

的栈帧

%rsp

echo

的栈帧

%rsp

movq %rax,8(%rsp)

xorl %eax,%eax

movq %rsp,%rdi

call gets

movq %rsp,%rdi

call puts

movq 8(%rsp),%rax

xorq %fs:40,%rax

je .L9

call \_\_stack\_chk\_fail

addq $24,%rsp

ret

观察代码，判定该函数是否具有堆栈破坏的检测能力？如果%fs:38地址开始存放了0x00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/0a/0b/0c/0d/0e/0f。请问刚进入echo函数时，echo栈帧中%rsp+8位置存放的8字节数值是？如果此时输入按键abcdefg并回车，程序将如何执行？如果此时输入按键123456789并回车，程序能否正常返回？如果不能将执行什么处理？

8（函数参数+浮点）对于一下汇编代码，请写出对应的C函数代码（整数参数请使用a/b，浮点参数请使用c）

myfun:

movsbl %dil, %edi

imull $30, %edi, %edi

addl (%rsi), %edi

movl %edi, (%rsi)

cvtsi2ss %edi, %xmm1

addss %xmm1, %xmm0

ret

姓名： 学号： 分数：

**第二章相关内容：**

1 请写出int类型最大值、最小值、-1和0值的十六进制表示，unsigned short类型的最大值、最小值的二进制表示。

2 请写出单精度浮点数的“非负值最小规格化数”的小数表示 和 “最小非规格化数”的二进制表示(单精度浮点数的阶码字段占用8位)。

3 写出8位浮点数（阶码采用4位，小数位采用3位）“0 0110 110”所表示的数值。

4 现有代码： int i=0xab cd ef 01;

short si=i;

请问代码执行后，变量si的数值表示为（十六进制）？

5 如果int i=0x86 23 11 32，&i=0x400320，请问地址0x400322所对应内存上的那个字节存储的数值是？

**第三章相关内容：**

1 （控制）写出下面函数Func1汇编代码对应的C程序，其中参数1为x，参数2为y：

Func1:

cmpq %rsi, %rdi

jge .L2

leaq 3(%rsi), %rdi

jmp .L3

.L2:

leaq (%rdi,%rdi,4), %rsi

addq %rsi, %rsi

.L3:

leaq (%rdi,%rsi), %rax

ret

2 （多重数组+lea指令）对于数组int B[8][5],需要将B[i][j]保存到eax中，数组起始地址保存在rdi，i保存在rsi，j保存在rdx中，请完成以下代码中的空缺

leaq ( ,%rsi, ), %rax

leaq ( , , ), %rax

movl ( , , ), %eax

3 （数组+函数+乘法的移位实现）已知int P[M][N]和int Q[N][M]，有以下函数：

int addfun( int i,int j){

return P[i][j]+Q[j][i];

}

对应有汇编代码如下，请问M和 N分别是多少？

Addfun:

movl %edi, %edx

shl $2,%edx

addl %esi,%edx

movl %esi,%eax

shll $2,%eax

addl %eax,%edi

movl Q(,%rdi,4),%eax

addl P(,%rdx,4), %eax

ret

4 （union+结构体）

union a1{

struct {int \* b1; char c1; long d1 } str1;

double data[3];

}

请问按照默认的对齐方式，上述a1.str1占用多少字节空间？ A1占用多少字节空间？

5（结构体+函数+控制）已知node 结构体定义如下

struct node{

long a;

struct node \*next;

}

请对以下init函数进行逆向分析，写出其C代码

Init:

movl $12,%eax

jmp .TestExprStat

.Loop:

addq (%rdi),%rax

movq 8(%rdi),%rdi

.TestExprStat:

testq %rdi,%rdi

jne .Loop

ret

6 （结构体）已知结构体定义如下

struct{

char a;

char \*b;

short c;

int d;

}

请问在紧凑布局和对齐布局中a/b/c/d字段的偏移量各是多少？

7 （堆栈破坏问题）函数echo定义如下：

void echo(){

char buf[8];

gets(buf);

puts(buf)；

}

对应的汇编代码如下：

echo:

subq $24,%rsp

movq %fs:40,%rax

返回地址（64位）

echo

的栈帧

%rsp

echo

的栈帧

%rsp

movq %rax,8(%rsp)

xorl %eax,%eax

movq %rsp,%rdi

call gets

movq %rsp,%rdi

call puts

movq 8(%rsp),%rax

xorq %fs:40,%rax

je .L9

call \_\_stack\_chk\_fail

addq $24,%rsp

ret

观察代码，判定该函数是否具有堆栈破坏的检测能力？如果%fs:38地址开始存放了0x00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/0a/0b/0c/0d/0e/0f。请问刚进入echo函数时，echo栈帧中%rsp+8位置存放的8字节数值是？如果此时输入按键abcdefg并回车，程序将如何执行？如果此时输入按键123456789并回车，程序能否正常返回？如果不能将执行什么处理？

8（函数参数+浮点）对于一下汇编代码，请写出对应的C函数代码（整数参数请使用a/b，浮点参数请使用c）

myfun:

movsbl %dil, %edi

imull $30, %edi, %edi

addl (%rsi), %edi

movl %edi, (%rsi)

cvtsi2ss %edi, %xmm1

addss %xmm1, %xmm0

ret

姓名： 学号： 分数：

**第二章相关内容：**

1 请写出int类型最大值、最小值、-1和0值的十六进制表示，unsigned short类型的最大值、最小值的二进制表示。

2 请写出单精度浮点数的“非负值最小规格化数”的小数表示 和 “最小非规格化数”的二进制表示(单精度浮点数的阶码字段占用8位)。

3 写出8位浮点数（阶码采用4位，小数位采用3位）“0 0110 110”所表示的数值。

4 现有代码： int i=0xab cd ef 01;

short si=i;

请问代码执行后，变量si的数值表示为（十六进制）？

5 如果int i=0x86 23 11 32，&i=0x400320，请问地址0x400322所对应内存上的那个字节存储的数值是？

**第三章相关内容：**

1 （控制）写出下面函数Func1汇编代码对应的C程序，其中参数1为x，参数2为y：

Func1:

cmpq %rsi, %rdi

jge .L2

leaq 3(%rsi), %rdi

jmp .L3

.L2:

leaq (%rdi,%rdi,4), %rsi

addq %rsi, %rsi

.L3:

leaq (%rdi,%rsi), %rax

ret

2 （多重数组+lea指令）对于数组int B[8][5],需要将B[i][j]保存到eax中，数组起始地址保存在rdi，i保存在rsi，j保存在rdx中，请完成以下代码中的空缺

leaq ( ,%rsi, ), %rax

leaq ( , , ), %rax

movl ( , , ), %eax

3 （数组+函数+乘法的移位实现）已知int P[M][N]和int Q[N][M]，有以下函数：

int addfun( int i,int j){

return P[i][j]+Q[j][i];

}

对应有汇编代码如下，请问M和 N分别是多少？

Addfun:

movl %edi, %edx

shl $2,%edx

addl %esi,%edx

movl %esi,%eax

shll $2,%eax

addl %eax,%edi

movl Q(,%rdi,4),%eax

addl P(,%rdx,4), %eax

ret

4 （union+结构体）

union a1{

struct {int \* b1; char c1; long d1 } str1;

double data[3];

}

请问按照默认的对齐方式，上述a1.str1占用多少字节空间？ A1占用多少字节空间？

5（结构体+函数+控制）已知node 结构体定义如下

struct node{

long a;

struct node \*next;

}

请对以下init函数进行逆向分析，写出其C代码

Init:

movl $12,%eax

jmp .TestExprStat

.Loop:

addq (%rdi),%rax

movq 8(%rdi),%rdi

.TestExprStat:

testq %rdi,%rdi

jne .Loop

ret

6 （结构体）已知结构体定义如下

struct{

char a;

char \*b;

short c;

int d;

}

请问在紧凑布局和对齐布局中a/b/c/d字段的偏移量各是多少？

7 （堆栈破坏问题）函数echo定义如下：

void echo(){

char buf[8];

gets(buf);

puts(buf)；

}

对应的汇编代码如下：

echo:

subq $24,%rsp

movq %fs:40,%rax

返回地址（64位）

echo

的栈帧

%rsp

echo

的栈帧

%rsp

movq %rax,8(%rsp)

xorl %eax,%eax

movq %rsp,%rdi

call gets

movq %rsp,%rdi

call puts

movq 8(%rsp),%rax

xorq %fs:40,%rax

je .L9

call \_\_stack\_chk\_fail

addq $24,%rsp

ret

观察代码，判定该函数是否具有堆栈破坏的检测能力？如果%fs:38地址开始存放了0x00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/0a/0b/0c/0d/0e/0f。请问刚进入echo函数时，echo栈帧中%rsp+8位置存放的8字节数值是？如果此时输入按键abcdefg并回车，程序将如何执行？如果此时输入按键123456789并回车，程序能否正常返回？如果不能将执行什么处理？

8（函数参数+浮点）对于一下汇编代码，请写出对应的C函数代码（整数参数请使用a/b，浮点参数请使用c）

myfun:

movsbl %dil, %edi

imull $30, %edi, %edi

addl (%rsi), %edi

movl %edi, (%rsi)

cvtsi2ss %edi, %xmm1

addss %xmm1, %xmm0

ret

姓名： 学号： 分数：

**第二章相关内容：**

1 请写出int类型最大值、最小值、-1和0值的十六进制表示，unsigned short类型的最大值、最小值的二进制表示。

2 请写出单精度浮点数的“非负值最小规格化数”的小数表示 和 “最小非规格化数”的二进制表示(单精度浮点数的阶码字段占用8位)。

3 写出8位浮点数（阶码采用4位，小数位采用3位）“0 0110 110”所表示的数值。

4 现有代码： int i=0xab cd ef 01;

short si=i;

请问代码执行后，变量si的数值表示为（十六进制）？

5 如果int i=0x86 23 11 32，&i=0x400320，请问地址0x400322所对应内存上的那个字节存储的数值是？

**第三章相关内容：**

1 （控制）写出下面函数Func1汇编代码对应的C程序，其中参数1为x，参数2为y：

Func1:

cmpq %rsi, %rdi

jge .L2

leaq 3(%rsi), %rdi

jmp .L3

.L2:

leaq (%rdi,%rdi,4), %rsi

addq %rsi, %rsi

.L3:

leaq (%rdi,%rsi), %rax

ret

2 （多重数组+lea指令）对于数组int B[8][5],需要将B[i][j]保存到eax中，数组起始地址保存在rdi，i保存在rsi，j保存在rdx中，请完成以下代码中的空缺

leaq ( ,%rsi, ), %rax

leaq ( , , ), %rax

movl ( , , ), %eax

3 （数组+函数+乘法的移位实现）已知int P[M][N]和int Q[N][M]，有以下函数：

int addfun( int i,int j){

return P[i][j]+Q[j][i];

}

对应有汇编代码如下，请问M和 N分别是多少？

Addfun:

movl %edi, %edx

shl $2,%edx

addl %esi,%edx

movl %esi,%eax

shll $2,%eax

addl %eax,%edi

movl Q(,%rdi,4),%eax

addl P(,%rdx,4), %eax

ret

4 （union+结构体）

union a1{

struct {int \* b1; char c1; long d1 } str1;

double data[3];

}

请问按照默认的对齐方式，上述a1.str1占用多少字节空间？ A1占用多少字节空间？

5（结构体+函数+控制）已知node 结构体定义如下

struct node{

long a;

struct node \*next;

}

请对以下init函数进行逆向分析，写出其C代码

Init:

movl $12,%eax

jmp .TestExprStat

.Loop:

addq (%rdi),%rax

movq 8(%rdi),%rdi

.TestExprStat:

testq %rdi,%rdi

jne .Loop

ret

6 （结构体）已知结构体定义如下

struct{

char a;

char \*b;

short c;

int d;

}

请问在紧凑布局和对齐布局中a/b/c/d字段的偏移量各是多少？

7 （堆栈破坏问题）函数echo定义如下：

void echo(){

char buf[8];

gets(buf);

puts(buf)；

}

对应的汇编代码如下：

echo:

subq $24,%rsp

movq %fs:40,%rax

返回地址（64位）

echo

的栈帧

%rsp

echo

的栈帧

%rsp

movq %rax,8(%rsp)

xorl %eax,%eax

movq %rsp,%rdi

call gets

movq %rsp,%rdi

call puts

movq 8(%rsp),%rax

xorq %fs:40,%rax

je .L9

call \_\_stack\_chk\_fail

addq $24,%rsp

ret

观察代码，判定该函数是否具有堆栈破坏的检测能力？如果%fs:38地址开始存放了0x00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/0a/0b/0c/0d/0e/0f。请问刚进入echo函数时，echo栈帧中%rsp+8位置存放的8字节数值是？如果此时输入按键abcdefg并回车，程序将如何执行？如果此时输入按键123456789并回车，程序能否正常返回？如果不能将执行什么处理？

8（函数参数+浮点）对于一下汇编代码，请写出对应的C函数代码（整数参数请使用a/b，浮点参数请使用c）

myfun:

movsbl %dil, %edi

imull $30, %edi, %edi

addl (%rsi), %edi

movl %edi, (%rsi)

cvtsi2ss %edi, %xmm1

addss %xmm1, %xmm0

ret

姓名： 学号： 分数：

**第二章相关内容：**

1 请写出int类型最大值、最小值、-1和0值的十六进制表示，unsigned short类型的最大值、最小值的二进制表示。

2 请写出单精度浮点数的“非负值最小规格化数”的小数表示 和 “最小非规格化数”的二进制表示(单精度浮点数的阶码字段占用8位)。

3 写出8位浮点数（阶码采用4位，小数位采用3位）“0 0110 110”所表示的数值。

4 现有代码： int i=0xab cd ef 01;

short si=i;

请问代码执行后，变量si的数值表示为（十六进制）？

5 如果int i=0x86 23 11 32，&i=0x400320，请问地址0x400322所对应内存上的那个字节存储的数值是？

**第三章相关内容：**

1 （控制）写出下面函数Func1汇编代码对应的C程序，其中参数1为x，参数2为y：

Func1:

cmpq %rsi, %rdi

jge .L2

leaq 3(%rsi), %rdi

jmp .L3

.L2:

leaq (%rdi,%rdi,4), %rsi

addq %rsi, %rsi

.L3:

leaq (%rdi,%rsi), %rax

ret

2 （多重数组+lea指令）对于数组int B[8][5],需要将B[i][j]保存到eax中，数组起始地址保存在rdi，i保存在rsi，j保存在rdx中，请完成以下代码中的空缺

leaq ( ,%rsi, ), %rax

leaq ( , , ), %rax

movl ( , , ), %eax

3 （数组+函数+乘法的移位实现）已知int P[M][N]和int Q[N][M]，有以下函数：

int addfun( int i,int j){

return P[i][j]+Q[j][i];

}

对应有汇编代码如下，请问M和 N分别是多少？

Addfun:

movl %edi, %edx

shl $2,%edx

addl %esi,%edx

movl %esi,%eax

shll $2,%eax

addl %eax,%edi

movl Q(,%rdi,4),%eax

addl P(,%rdx,4), %eax

ret

4 （union+结构体）

union a1{

struct {int \* b1; char c1; long d1 } str1;

double data[3];

}

请问按照默认的对齐方式，上述a1.str1占用多少字节空间？ A1占用多少字节空间？

5（结构体+函数+控制）已知node 结构体定义如下

struct node{

long a;

struct node \*next;

}

请对以下init函数进行逆向分析，写出其C代码

Init:

movl $12,%eax

jmp .TestExprStat

.Loop:

addq (%rdi),%rax

movq 8(%rdi),%rdi

.TestExprStat:

testq %rdi,%rdi

jne .Loop

ret

6 （结构体）已知结构体定义如下

struct{

char a;

char \*b;

short c;

int d;

}

请问在紧凑布局和对齐布局中a/b/c/d字段的偏移量各是多少？

7 （堆栈破坏问题）函数echo定义如下：

void echo(){

char buf[8];

gets(buf);

puts(buf)；

}

对应的汇编代码如下：

echo:

subq $24,%rsp

movq %fs:40,%rax

返回地址（64位）

echo

的栈帧

%rsp

echo

的栈帧

%rsp

movq %rax,8(%rsp)

xorl %eax,%eax

movq %rsp,%rdi

call gets

movq %rsp,%rdi

call puts

movq 8(%rsp),%rax

xorq %fs:40,%rax

je .L9

call \_\_stack\_chk\_fail

addq $24,%rsp

ret

观察代码，判定该函数是否具有堆栈破坏的检测能力？如果%fs:38地址开始存放了0x00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/0a/0b/0c/0d/0e/0f。请问刚进入echo函数时，echo栈帧中%rsp+8位置存放的8字节数值是？如果此时输入按键abcdefg并回车，程序将如何执行？如果此时输入按键123456789并回车，程序能否正常返回？如果不能将执行什么处理？

8（函数参数+浮点）对于一下汇编代码，请写出对应的C函数代码（整数参数请使用a/b，浮点参数请使用c）

myfun:

movsbl %dil, %edi

imull $30, %edi, %edi

addl (%rsi), %edi

movl %edi, (%rsi)

cvtsi2ss %edi, %xmm1

addss %xmm1, %xmm0

ret

姓名： 学号： 分数：

**第二章相关内容：**

1 请写出int类型最大值、最小值、-1和0值的十六进制表示，unsigned short类型的最大值、最小值的二进制表示。

2 请写出单精度浮点数的“非负值最小规格化数”的小数表示 和 “最小非规格化数”的二进制表示(单精度浮点数的阶码字段占用8位)。

3 写出8位浮点数（阶码采用4位，小数位采用3位）“0 0110 110”所表示的数值。

4 现有代码： int i=0xab cd ef 01;

short si=i;

请问代码执行后，变量si的数值表示为（十六进制）？

5 如果int i=0x86 23 11 32，&i=0x400320，请问地址0x400322所对应内存上的那个字节存储的数值是？

**第三章相关内容：**

1 （控制）写出下面函数Func1汇编代码对应的C程序，其中参数1为x，参数2为y：

Func1:

cmpq %rsi, %rdi

jge .L2

leaq 3(%rsi), %rdi

jmp .L3

.L2:

leaq (%rdi,%rdi,4), %rsi

addq %rsi, %rsi

.L3:

leaq (%rdi,%rsi), %rax

ret

2 （多重数组+lea指令）对于数组int B[8][5],需要将B[i][j]保存到eax中，数组起始地址保存在rdi，i保存在rsi，j保存在rdx中，请完成以下代码中的空缺

leaq ( ,%rsi, ), %rax

leaq ( , , ), %rax

movl ( , , ), %eax

3 （数组+函数+乘法的移位实现）已知int P[M][N]和int Q[N][M]，有以下函数：

int addfun( int i,int j){

return P[i][j]+Q[j][i];

}

对应有汇编代码如下，请问M和 N分别是多少？

Addfun:

movl %edi, %edx

shl $2,%edx

addl %esi,%edx

movl %esi,%eax

shll $2,%eax

addl %eax,%edi

movl Q(,%rdi,4),%eax

addl P(,%rdx,4), %eax

ret

4 （union+结构体）

union a1{

struct {int \* b1; char c1; long d1 } str1;

double data[3];

}

请问按照默认的对齐方式，上述a1.str1占用多少字节空间？ A1占用多少字节空间？

5（结构体+函数+控制）已知node 结构体定义如下

struct node{

long a;

struct node \*next;

}

请对以下init函数进行逆向分析，写出其C代码

Init:

movl $12,%eax

jmp .TestExprStat

.Loop:

addq (%rdi),%rax

movq 8(%rdi),%rdi

.TestExprStat:

testq %rdi,%rdi

jne .Loop

ret

6 （结构体）已知结构体定义如下

struct{

char a;

char \*b;

short c;

int d;

}

请问在紧凑布局和对齐布局中a/b/c/d字段的偏移量各是多少？

7 （堆栈破坏问题）函数echo定义如下：

void echo(){

char buf[8];

gets(buf);

puts(buf)；

}

对应的汇编代码如下：

echo:

subq $24,%rsp

movq %fs:40,%rax

返回地址（64位）

echo

的栈帧

%rsp

echo

的栈帧

%rsp

movq %rax,8(%rsp)

xorl %eax,%eax

movq %rsp,%rdi

call gets

movq %rsp,%rdi

call puts

movq 8(%rsp),%rax

xorq %fs:40,%rax

je .L9

call \_\_stack\_chk\_fail

addq $24,%rsp

ret

观察代码，判定该函数是否具有堆栈破坏的检测能力？如果%fs:38地址开始存放了0x00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/0a/0b/0c/0d/0e/0f。请问刚进入echo函数时，echo栈帧中%rsp+8位置存放的8字节数值是？如果此时输入按键abcdefg并回车，程序将如何执行？如果此时输入按键123456789并回车，程序能否正常返回？如果不能将执行什么处理？

8（函数参数+浮点）对于一下汇编代码，请写出对应的C函数代码（整数参数请使用a/b，浮点参数请使用c）

myfun:

movsbl %dil, %edi

imull $30, %edi, %edi

addl (%rsi), %edi

movl %edi, (%rsi)

cvtsi2ss %edi, %xmm1

addss %xmm1, %xmm0

ret

姓名： 学号： 分数：

**第二章相关内容：**

1 请写出int类型最大值、最小值、-1和0值的十六进制表示，unsigned short类型的最大值、最小值的二进制表示。

2 请写出单精度浮点数的“非负值最小规格化数”的小数表示 和 “最小非规格化数”的二进制表示(单精度浮点数的阶码字段占用8位)。

3 写出8位浮点数（阶码采用4位，小数位采用3位）“0 0110 110”所表示的数值。

4 现有代码： int i=0xab cd ef 01;

short si=i;

请问代码执行后，变量si的数值表示为（十六进制）？

5 如果int i=0x86 23 11 32，&i=0x400320，请问地址0x400322所对应内存上的那个字节存储的数值是？

**第三章相关内容：**

1 （控制）写出下面函数Func1汇编代码对应的C程序，其中参数1为x，参数2为y：

Func1:

cmpq %rsi, %rdi

jge .L2

leaq 3(%rsi), %rdi

jmp .L3

.L2:

leaq (%rdi,%rdi,4), %rsi

addq %rsi, %rsi

.L3:

leaq (%rdi,%rsi), %rax

ret

2 （多重数组+lea指令）对于数组int B[8][5],需要将B[i][j]保存到eax中，数组起始地址保存在rdi，i保存在rsi，j保存在rdx中，请完成以下代码中的空缺

leaq ( ,%rsi, ), %rax

leaq ( , , ), %rax

movl ( , , ), %eax

3 （数组+函数+乘法的移位实现）已知int P[M][N]和int Q[N][M]，有以下函数：

int addfun( int i,int j){

return P[i][j]+Q[j][i];

}

对应有汇编代码如下，请问M和 N分别是多少？

Addfun:

movl %edi, %edx

shl $2,%edx

addl %esi,%edx

movl %esi,%eax

shll $2,%eax

addl %eax,%edi

movl Q(,%rdi,4),%eax

addl P(,%rdx,4), %eax

ret

4 （union+结构体）

union a1{

struct {int \* b1; char c1; long d1 } str1;

double data[3];

}

请问按照默认的对齐方式，上述a1.str1占用多少字节空间？ A1占用多少字节空间？

5（结构体+函数+控制）已知node 结构体定义如下

struct node{

long a;

struct node \*next;

}

请对以下init函数进行逆向分析，写出其C代码

Init:

movl $12,%eax

jmp .TestExprStat

.Loop:

addq (%rdi),%rax

movq 8(%rdi),%rdi

.TestExprStat:

testq %rdi,%rdi

jne .Loop

ret

6 （结构体）已知结构体定义如下

struct{

char a;

char \*b;

short c;

int d;

}

请问在紧凑布局和对齐布局中a/b/c/d字段的偏移量各是多少？

7 （堆栈破坏问题）函数echo定义如下：

void echo(){

char buf[8];

gets(buf);

puts(buf)；

}

对应的汇编代码如下：

echo:

subq $24,%rsp

movq %fs:40,%rax

返回地址（64位）

echo

的栈帧

%rsp

echo

的栈帧

%rsp

movq %rax,8(%rsp)

xorl %eax,%eax

movq %rsp,%rdi

call gets

movq %rsp,%rdi

call puts

movq 8(%rsp),%rax

xorq %fs:40,%rax

je .L9

call \_\_stack\_chk\_fail

addq $24,%rsp

ret

观察代码，判定该函数是否具有堆栈破坏的检测能力？如果%fs:38地址开始存放了0x00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/0a/0b/0c/0d/0e/0f。请问刚进入echo函数时，echo栈帧中%rsp+8位置存放的8字节数值是？如果此时输入按键abcdefg并回车，程序将如何执行？如果此时输入按键123456789并回车，程序能否正常返回？如果不能将执行什么处理？

8（函数参数+浮点）对于一下汇编代码，请写出对应的C函数代码（整数参数请使用a/b，浮点参数请使用c）

myfun:

movsbl %dil, %edi

imull $30, %edi, %edi

addl (%rsi), %edi

movl %edi, (%rsi)

cvtsi2ss %edi, %xmm1

addss %xmm1, %xmm0

ret

姓名： 学号： 分数：

**第二章相关内容：**

1 请写出int类型最大值、最小值、-1和0值的十六进制表示，unsigned short类型的最大值、最小值的二进制表示。

2 请写出单精度浮点数的“非负值最小规格化数”的小数表示 和 “最小非规格化数”的二进制表示(单精度浮点数的阶码字段占用8位)。

3 写出8位浮点数（阶码采用4位，小数位采用3位）“0 0110 110”所表示的数值。

4 现有代码： int i=0xab cd ef 01;

short si=i;

请问代码执行后，变量si的数值表示为（十六进制）？

5 如果int i=0x86 23 11 32，&i=0x400320，请问地址0x400322所对应内存上的那个字节存储的数值是？

**第三章相关内容：**

1 （控制）写出下面函数Func1汇编代码对应的C程序，其中参数1为x，参数2为y：

Func1:

cmpq %rsi, %rdi

jge .L2

leaq 3(%rsi), %rdi

jmp .L3

.L2:

leaq (%rdi,%rdi,4), %rsi

addq %rsi, %rsi

.L3:

leaq (%rdi,%rsi), %rax

ret

2 （多重数组+lea指令）对于数组int B[8][5],需要将B[i][j]保存到eax中，数组起始地址保存在rdi，i保存在rsi，j保存在rdx中，请完成以下代码中的空缺

leaq ( ,%rsi, ), %rax

leaq ( , , ), %rax

movl ( , , ), %eax

3 （数组+函数+乘法的移位实现）已知int P[M][N]和int Q[N][M]，有以下函数：

int addfun( int i,int j){

return P[i][j]+Q[j][i];

}

对应有汇编代码如下，请问M和 N分别是多少？

Addfun:

movl %edi, %edx

shl $2,%edx

addl %esi,%edx

movl %esi,%eax

shll $2,%eax

addl %eax,%edi

movl Q(,%rdi,4),%eax

addl P(,%rdx,4), %eax

ret

4 （union+结构体）

union a1{

struct {int \* b1; char c1; long d1 } str1;

double data[3];

}

请问按照默认的对齐方式，上述a1.str1占用多少字节空间？ A1占用多少字节空间？

5（结构体+函数+控制）已知node 结构体定义如下

struct node{

long a;

struct node \*next;

}

请对以下init函数进行逆向分析，写出其C代码

Init:

movl $12,%eax

jmp .TestExprStat

.Loop:

addq (%rdi),%rax

movq 8(%rdi),%rdi

.TestExprStat:

testq %rdi,%rdi

jne .Loop

ret

6 （结构体）已知结构体定义如下

struct{

char a;

char \*b;

short c;

int d;

}

请问在紧凑布局和对齐布局中a/b/c/d字段的偏移量各是多少？

7 （堆栈破坏问题）函数echo定义如下：

void echo(){

char buf[8];

gets(buf);

puts(buf)；

}

对应的汇编代码如下：

echo:

subq $24,%rsp

movq %fs:40,%rax

返回地址（64位）

echo

的栈帧

%rsp

echo

的栈帧

%rsp

movq %rax,8(%rsp)

xorl %eax,%eax

movq %rsp,%rdi

call gets

movq %rsp,%rdi

call puts

movq 8(%rsp),%rax

xorq %fs:40,%rax

je .L9

call \_\_stack\_chk\_fail

addq $24,%rsp

ret

观察代码，判定该函数是否具有堆栈破坏的检测能力？如果%fs:38地址开始存放了0x00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/0a/0b/0c/0d/0e/0f。请问刚进入echo函数时，echo栈帧中%rsp+8位置存放的8字节数值是？如果此时输入按键abcdefg并回车，程序将如何执行？如果此时输入按键123456789并回车，程序能否正常返回？如果不能将执行什么处理？

8（函数参数+浮点）对于一下汇编代码，请写出对应的C函数代码（整数参数请使用a/b，浮点参数请使用c）

myfun:

movsbl %dil, %edi

imull $30, %edi, %edi

addl (%rsi), %edi

movl %edi, (%rsi)

cvtsi2ss %edi, %xmm1

addss %xmm1, %xmm0

ret

姓名： 学号： 分数：

**第二章相关内容：**

1 请写出int类型最大值、最小值、-1和0值的十六进制表示，unsigned short类型的最大值、最小值的二进制表示。

2 请写出单精度浮点数的“非负值最小规格化数”的小数表示 和 “最小非规格化数”的二进制表示(单精度浮点数的阶码字段占用8位)。

3 写出8位浮点数（阶码采用4位，小数位采用3位）“0 0110 110”所表示的数值。

4 现有代码： int i=0xab cd ef 01;

short si=i;

请问代码执行后，变量si的数值表示为（十六进制）？

5 如果int i=0x86 23 11 32，&i=0x400320，请问地址0x400322所对应内存上的那个字节存储的数值是？

**第三章相关内容：**

1 （控制）写出下面函数Func1汇编代码对应的C程序，其中参数1为x，参数2为y：

Func1:

cmpq %rsi, %rdi

jge .L2

leaq 3(%rsi), %rdi

jmp .L3

.L2:

leaq (%rdi,%rdi,4), %rsi

addq %rsi, %rsi

.L3:

leaq (%rdi,%rsi), %rax

ret

2 （多重数组+lea指令）对于数组int B[8][5],需要将B[i][j]保存到eax中，数组起始地址保存在rdi，i保存在rsi，j保存在rdx中，请完成以下代码中的空缺

leaq ( ,%rsi, ), %rax

leaq ( , , ), %rax

movl ( , , ), %eax

3 （数组+函数+乘法的移位实现）已知int P[M][N]和int Q[N][M]，有以下函数：

int addfun( int i,int j){

return P[i][j]+Q[j][i];

}

对应有汇编代码如下，请问M和 N分别是多少？

Addfun:

movl %edi, %edx

shl $2,%edx

addl %esi,%edx

movl %esi,%eax

shll $2,%eax

addl %eax,%edi

movl Q(,%rdi,4),%eax

addl P(,%rdx,4), %eax

ret

4 （union+结构体）

union a1{

struct {int \* b1; char c1; long d1 } str1;

double data[3];

}

请问按照默认的对齐方式，上述a1.str1占用多少字节空间？ A1占用多少字节空间？

5（结构体+函数+控制）已知node 结构体定义如下

struct node{

long a;

struct node \*next;

}

请对以下init函数进行逆向分析，写出其C代码

Init:

movl $12,%eax

jmp .TestExprStat

.Loop:

addq (%rdi),%rax

movq 8(%rdi),%rdi

.TestExprStat:

testq %rdi,%rdi

jne .Loop

ret

6 （结构体）已知结构体定义如下

struct{

char a;

char \*b;

short c;

int d;

}

请问在紧凑布局和对齐布局中a/b/c/d字段的偏移量各是多少？

7 （堆栈破坏问题）函数echo定义如下：

void echo(){

char buf[8];

gets(buf);

puts(buf)；

}

对应的汇编代码如下：

echo:

subq $24,%rsp

movq %fs:40,%rax

返回地址（64位）

echo

的栈帧

%rsp

echo

的栈帧

%rsp

movq %rax,8(%rsp)

xorl %eax,%eax

movq %rsp,%rdi

call gets

movq %rsp,%rdi

call puts

movq 8(%rsp),%rax

xorq %fs:40,%rax

je .L9

call \_\_stack\_chk\_fail

addq $24,%rsp

ret

观察代码，判定该函数是否具有堆栈破坏的检测能力？如果%fs:38地址开始存放了0x00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/0a/0b/0c/0d/0e/0f。请问刚进入echo函数时，echo栈帧中%rsp+8位置存放的8字节数值是？如果此时输入按键abcdefg并回车，程序将如何执行？如果此时输入按键123456789并回车，程序能否正常返回？如果不能将执行什么处理？

8（函数参数+浮点）对于一下汇编代码，请写出对应的C函数代码（整数参数请使用a/b，浮点参数请使用c）

myfun:

movsbl %dil, %edi

imull $30, %edi, %edi

addl (%rsi), %edi

movl %edi, (%rsi)

cvtsi2ss %edi, %xmm1

addss %xmm1, %xmm0

ret

姓名： 学号： 分数：

**第二章相关内容：**

1 请写出int类型最大值、最小值、-1和0值的十六进制表示，unsigned short类型的最大值、最小值的二进制表示。

2 请写出单精度浮点数的“非负值最小规格化数”的小数表示 和 “最小非规格化数”的二进制表示(单精度浮点数的阶码字段占用8位)。

3 写出8位浮点数（阶码采用4位，小数位采用3位）“0 0110 110”所表示的数值。

4 现有代码： int i=0xab cd ef 01;

short si=i;

请问代码执行后，变量si的数值表示为（十六进制）？

5 如果int i=0x86 23 11 32，&i=0x400320，请问地址0x400322所对应内存上的那个字节存储的数值是？

**第三章相关内容：**

1 （控制）写出下面函数Func1汇编代码对应的C程序，其中参数1为x，参数2为y：

Func1:

cmpq %rsi, %rdi

jge .L2

leaq 3(%rsi), %rdi

jmp .L3

.L2:

leaq (%rdi,%rdi,4), %rsi

addq %rsi, %rsi

.L3:

leaq (%rdi,%rsi), %rax

ret

2 （多重数组+lea指令）对于数组int B[8][5],需要将B[i][j]保存到eax中，数组起始地址保存在rdi，i保存在rsi，j保存在rdx中，请完成以下代码中的空缺

leaq ( ,%rsi, ), %rax

leaq ( , , ), %rax

movl ( , , ), %eax

3 （数组+函数+乘法的移位实现）已知int P[M][N]和int Q[N][M]，有以下函数：

int addfun( int i,int j){

return P[i][j]+Q[j][i];

}

对应有汇编代码如下，请问M和 N分别是多少？

Addfun:

movl %edi, %edx

shl $2,%edx

addl %esi,%edx

movl %esi,%eax

shll $2,%eax

addl %eax,%edi

movl Q(,%rdi,4),%eax

addl P(,%rdx,4), %eax

ret

4 （union+结构体）

union a1{

struct {int \* b1; char c1; long d1 } str1;

double data[3];

}

请问按照默认的对齐方式，上述a1.str1占用多少字节空间？ A1占用多少字节空间？

5（结构体+函数+控制）已知node 结构体定义如下

struct node{

long a;

struct node \*next;

}

请对以下init函数进行逆向分析，写出其C代码

Init:

movl $12,%eax

jmp .TestExprStat

.Loop:

addq (%rdi),%rax

movq 8(%rdi),%rdi

.TestExprStat:

testq %rdi,%rdi

jne .Loop

ret

6 （结构体）已知结构体定义如下

struct{

char a;

char \*b;

short c;

int d;

}

请问在紧凑布局和对齐布局中a/b/c/d字段的偏移量各是多少？

7 （堆栈破坏问题）函数echo定义如下：

void echo(){

char buf[8];

gets(buf);

puts(buf)；

}

对应的汇编代码如下：

echo:

subq $24,%rsp

movq %fs:40,%rax

返回地址（64位）

echo

的栈帧

%rsp

echo

的栈帧

%rsp

movq %rax,8(%rsp)

xorl %eax,%eax

movq %rsp,%rdi

call gets

movq %rsp,%rdi

call puts

movq 8(%rsp),%rax

xorq %fs:40,%rax

je .L9

call \_\_stack\_chk\_fail

addq $24,%rsp

ret

观察代码，判定该函数是否具有堆栈破坏的检测能力？如果%fs:38地址开始存放了0x00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/0a/0b/0c/0d/0e/0f。请问刚进入echo函数时，echo栈帧中%rsp+8位置存放的8字节数值是？如果此时输入按键abcdefg并回车，程序将如何执行？如果此时输入按键123456789并回车，程序能否正常返回？如果不能将执行什么处理？

8（函数参数+浮点）对于一下汇编代码，请写出对应的C函数代码（整数参数请使用a/b，浮点参数请使用c）

myfun:

movsbl %dil, %edi

imull $30, %edi, %edi

addl (%rsi), %edi

movl %edi, (%rsi)

cvtsi2ss %edi, %xmm1

addss %xmm1, %xmm0

ret

姓名： 学号： 分数：

**第二章相关内容：**

1 请写出int类型最大值、最小值、-1和0值的十六进制表示，unsigned short类型的最大值、最小值的二进制表示。

2 请写出单精度浮点数的“非负值最小规格化数”的小数表示 和 “最小非规格化数”的二进制表示(单精度浮点数的阶码字段占用8位)。

3 写出8位浮点数（阶码采用4位，小数位采用3位）“0 0110 110”所表示的数值。

4 现有代码： int i=0xab cd ef 01;

short si=i;

请问代码执行后，变量si的数值表示为（十六进制）？

5 如果int i=0x86 23 11 32，&i=0x400320，请问地址0x400322所对应内存上的那个字节存储的数值是？

**第三章相关内容：**

1 （控制）写出下面函数Func1汇编代码对应的C程序，其中参数1为x，参数2为y：

Func1:

cmpq %rsi, %rdi

jge .L2

leaq 3(%rsi), %rdi

jmp .L3

.L2:

leaq (%rdi,%rdi,4), %rsi

addq %rsi, %rsi

.L3:

leaq (%rdi,%rsi), %rax

ret

2 （多重数组+lea指令）对于数组int B[8][5],需要将B[i][j]保存到eax中，数组起始地址保存在rdi，i保存在rsi，j保存在rdx中，请完成以下代码中的空缺

leaq ( ,%rsi, ), %rax

leaq ( , , ), %rax

movl ( , , ), %eax

3 （数组+函数+乘法的移位实现）已知int P[M][N]和int Q[N][M]，有以下函数：

int addfun( int i,int j){

return P[i][j]+Q[j][i];

}

对应有汇编代码如下，请问M和 N分别是多少？

Addfun:

movl %edi, %edx

shl $2,%edx

addl %esi,%edx

movl %esi,%eax

shll $2,%eax

addl %eax,%edi

movl Q(,%rdi,4),%eax

addl P(,%rdx,4), %eax

ret

4 （union+结构体）

union a1{

struct {int \* b1; char c1; long d1 } str1;

double data[3];

}

请问按照默认的对齐方式，上述a1.str1占用多少字节空间？ A1占用多少字节空间？

5（结构体+函数+控制）已知node 结构体定义如下

struct node{

long a;

struct node \*next;

}

请对以下init函数进行逆向分析，写出其C代码

Init:

movl $12,%eax

jmp .TestExprStat

.Loop:

addq (%rdi),%rax

movq 8(%rdi),%rdi

.TestExprStat:

testq %rdi,%rdi

jne .Loop

ret

6 （结构体）已知结构体定义如下

struct{

char a;

char \*b;

short c;

int d;

}

请问在紧凑布局和对齐布局中a/b/c/d字段的偏移量各是多少？

7 （堆栈破坏问题）函数echo定义如下：

void echo(){

char buf[8];

gets(buf);

puts(buf)；

}

对应的汇编代码如下：

echo:

subq $24,%rsp

movq %fs:40,%rax

返回地址（64位）

echo

的栈帧

%rsp

echo

的栈帧

%rsp

movq %rax,8(%rsp)

xorl %eax,%eax

movq %rsp,%rdi

call gets

movq %rsp,%rdi

call puts

movq 8(%rsp),%rax

xorq %fs:40,%rax

je .L9

call \_\_stack\_chk\_fail

addq $24,%rsp

ret

观察代码，判定该函数是否具有堆栈破坏的检测能力？如果%fs:38地址开始存放了0x00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/0a/0b/0c/0d/0e/0f。请问刚进入echo函数时，echo栈帧中%rsp+8位置存放的8字节数值是？如果此时输入按键abcdefg并回车，程序将如何执行？如果此时输入按键123456789并回车，程序能否正常返回？如果不能将执行什么处理？

8（函数参数+浮点）对于一下汇编代码，请写出对应的C函数代码（整数参数请使用a/b，浮点参数请使用c）

myfun:

movsbl %dil, %edi

imull $30, %edi, %edi

addl (%rsi), %edi

movl %edi, (%rsi)

cvtsi2ss %edi, %xmm1

addss %xmm1, %xmm0

ret